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第一章  投标邀请
受连云港中医药高等职业技术学校的委托，就护理系急危症虚拟仿真实训基地建设项目（项目编号）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
护理系急危症虚拟仿真实训基地建设招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年8月  日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：
项目名称：护理系急危症虚拟仿真实训基地建设
预算金额：205.7万元
采购方式：公开招标
采购需求：本次项目围绕急危重症急救技能、专项临床护理操作、护理临床思维三大核心教学模块，统一采购配套教学家具、急救模拟仿真设备、多套AI虚实结合实训系统、VR护理科普教学平台、智慧示教设备，并同步完成实训室专项改造。项目建成后将打造集虚拟预习、虚实实操、智能考核、数据复盘于一体的智慧急救实训空间，全面解决高危操作难实训、急救场景难还原、考核评价不客观、场地配套不完善四大教学痛点，实现校园实训与临床岗位无缝衔接，助力护理专业高水平专业群建设，同时满足日常教学、技能竞赛备赛、职业技能等级考核及社会急救培训多项工作需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：签订合同后90日历天内完成供货、安装及调试。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.具有独立承担民事责任的能力；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.本项目涉及的法律、行政法规规定的其他特定资格条件；

7.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

8.根据连财购〔2023〕4号文件精神，财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

9.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

10.本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效；
（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起至2026年7月*日（北京时间）
地点：江苏政府采购网
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年8月*日9:00:00（北京时间）
开标时间：提交投标文件截止时间
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息

名    称：江苏省连云港中医药高等职业技术学校

地    址：连云港市海州区圣湖路38号
联系方式：

2、采购代理机构信息

名    称：地    址：联系方式：3、项目联系方式

项目联系人：

电      话：
第二章  投标人须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1 招标文件由以下部分构成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件编制
9、投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、投标文件的构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），采购人条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件递交
18、电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19、投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、投标文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
23、评标委员会
23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的审查
26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。
26.1.3政府采购异常低价审查：

（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（1）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（1）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

评委会将通过“苏采云”系统要求供应商在合理的时间内提供书面说明、证明材料。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款：
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
27.3 废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。
（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。
七、授予合同
30、履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31、签订合同
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、合同标的的追加
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
33、政府采购履约资金扶持政策
33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
34、询问
34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。
35、质疑提出
35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。
35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36、质疑函的受理和答复
36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
36.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
37、促进中小企业发展
37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
38、支持绿色发展
38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
38.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
39、政府采购需求标准
本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
第三章  合同文本
连云港市政府采购货物买卖合同
项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：
使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：（供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
（1）采购项目名称：
采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：    规格型号：    
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：
关键部件：    品牌：    型号：
关键部件：    品牌：    型号：
关键部件：    品牌：    型号：
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：
(否
（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标  (邀请招标  (竞争性谈判  (竞争性磋商
(询价  (单一来源  (框架协议  (其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是  (否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是  (否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是  (否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是  (否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是  (否
（7）合同是否分包：(是  (否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
(大型企业  (中型企业  (小微型企业
(残疾人福利性单位  (监狱企业  (其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
国别：    品牌：    规格型号：
(否
    （10）是否涉及节能产品：
(是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
(强制采购  (优先采购
(否
是否涉及环境标志产品：
(是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
(强制采购  (优先采购
(否
是否涉及绿色产品：
(是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
(强制采购  (优先采购
(否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是  (否  (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
(固定总价  (固定单价  (固定费率  (成本补偿  (绩效激励  (其他
（3）采购人方式（按项目实际勾选填写）：
(全额采购人：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                
(分期采购人：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预采购人的： （应明确预采购人的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。
（2）履约地点：
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是  (否
收取履约保证金形式：
收取履约保证金金额：
履约担保期限：
（4）分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：
合同验收
（1）验收组织方式：(自行组织  (委托第三方组织
验收主体：
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：    (否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）(否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：
(一次性验收  (分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）
组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效
本合同自        生效。
合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：     年  月  日
合同订立地点：
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	开户名称
	

	
	开户银行
	

	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1 合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部采购人流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延采购人，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方采购人的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1 质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期采购人利息。
15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
16.1 合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2 合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3 合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章  采购需求
说明：本项目属性为 货 物 ，本项目所属行业为工业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	1.交货期：签订合同后90日历天内完成供货、安装及调试。

	2
	1、采购人方式：合同签订后付合同金额的 30%作为预采购人，到货付合同总金额的40％；建成试运行、验收合格后，付清尾款。

	3
	★3.6.2监护参数区域可监测循环（脉波轮廓心指数（PCCI）、脉波轮廓心输出量（PCCO）、心指数（CI）、心输出量（C.O.）、左心室压力最大上升速率（dPmx））、容量状态（全局舒张末期容量指数（GEDI）、全局舒张末期容量（GEDV）、每搏量变异（SVV）、脉压变异（PPV）、胸腔内血容量（ITBV））、脏器功能（血管外肺水指数（ELWI）、血管外肺水（EVLW）、肺血管通透性指数（PVPI）、G全局射血分数（EF）、心肌收缩力指数（CFI））、氧合（中心静脉血氧饱和度（ScvO2）、氧输送（DO2）、氧消耗（VO2）、氧输送指数（DO2I）、氧消耗指数（VO2I））等不少于20项数据实时变化.（投标文件中提供操作界面截图佐证）

	4
	★1.具备辅助触控功能，收缩时呈悬浮球状态，可拖动，可展开，展开时支持≥4路视频信号（A.B.C.D）的切换.支持对云台摄像机的前.后.左.右方向以及缩放控制按钮，实现便捷教学，悬浮球展开后具备AI人像跟踪的启动停止开关按钮功能，具备“全身/半身/近景”等多种取景模式快速切换按钮；(投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告的扫描件并加盖投标人公章）  


3、本项目核心产品为：综合院前急救虚实结合训练系统。
一、项目概况（或背景或主要建设内容）
为全面落实《职业教育数字化转型行动计划》《职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设指南》等国家及省级职业教育建设相关文件要求，紧扣当下医疗卫生行业对护理专业人才急危重症应急抢救能力、临床病情思辨能力、标准化护理操作能力的岗位核心用人需求，补齐我校护理专业传统实训教学短板，推进护理专业实训教学数字化升级、教学场景智能化改造、技能考核标准化落地。结合我校护理专业人才培养方案、现有实训场地硬件条件以及日常实训授课、技能考核、教学演练实际工作需要，现开展护理系急危重症虚拟仿真实训基地设备采购及实训室改造项目建设工作。

本次项目围绕急危重症急救技能、专项临床护理操作、护理临床思维三大核心教学模块，统一采购配套教学家具、急救模拟仿真设备、多套AI虚实结合实训系统、VR护理科普教学平台、智慧示教设备，并同步完成实训室专项改造。项目建成后将打造集虚拟预习、虚实实操、智能考核、数据复盘于一体的智慧急救实训空间，全面解决高危操作难实训、急救场景难还原、考核评价不客观、场地配套不完善四大教学痛点，实现校园实训与临床岗位无缝衔接，助力护理专业高水平专业群建设，同时满足日常教学、技能竞赛备赛、职业技能等级考核及社会急救培训多项工作需求。

二、货物（标的）采购清单

	护理系急危症虚拟仿真实训基地

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	所属行业

	1
	可折叠移动式椅子


	1.座板  脚盘 统一采用PP原生料  玻纤 柔韧料组合注塑成型。具有抗老化，不褪色 ，韧性强，结实耐用。

2.座板托盘采用3厘厚连钢钢板冲压成型 四周无缝连接座板 用8厘防滑内六角螺丝连接 稳固性强 不易脱落。

3.气杆采用国内品牌气杆                                                                    4.脚轮采用万向轮 。

5.整体功能：椅子可360度旋转有升降功能  脚盘里可放资料 ，书包 踏脚 有扶手也可以挂书包 。

6.椅子尺寸：490*650*930-970（长宽高）高度可升降调节。
	48
	套
	工业

	2
	智慧讲台
	1.产品尺寸L*W*H（mm）：1100*650*1100mm(±5mm) ；桌面离地高度：900mm(±5mm)。

2.钢木结合，讲桌上下层钣金采用1.0-2.0mm冷轧钢板。钣金零件全部都通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤；桌面采用18mm木质耐刮材料，木板的甲醛释放量、涂层的重金属含量。

3.讲桌采用上下分层设计，上层围边采用厚18mm的高厚度木质材料。
4.布局设计：桌面左侧设计放置21.5寸触控显示器装置，仰角为26°；采用高精度阻尼转轴的角度调节机构，可在0~30°的观看范围精准手动调控，实现平稳顺滑调节，并具备可靠的锁定功能，任意角度可实现稳固锁定，无晃动现象。

5.设计一个抽屉可放置教学教学教具使用，抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm。
6.讲台配有直径≥80mmABS材料的水杯架，深度≥80mm，呈喇叭状，方便放水杯；底部有孔；可旋转角度≥90度，隐藏式安装。1个弹簧式挂钩。
7.智能讲桌集成USB HUB功能，提供7口USB接入。提供外接输入端口：USB*1，HDMI*1，RJ45网口*2，电源输入接口*1，RS232接口*1。

8.机柜：钣金机柜设计，机柜的安装空间≥12U。
▲9.所投产品通过符合中华人民共和国HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》认证标准的十环证书和中国国家强制性产品认证，证书的委托人、生产者和生产企业必须名称、地址一致，拒绝OEM产品；（投标文件中需提供产品认证证书的复印件或扫描件）。
	1
	套
	工业

	3
	综合院前急救虚实结合训练系统
	系统具有情景编辑功能，可自由选择事故发生场景，包括交通事故、火灾现场、淹溺现场、煤气中毒、地震现场、晕厥等场景，可自由进行天气（雨天、雪天、晴天、阴天）、昼夜、季节、温度、风向、风力等自然因素设置。教师可进行病例考核难度设置，可指定病例急救类型，设置急救难度，如按压次数、出血部位、搬运难度等参数。

系统采用三维建模虚拟仿真技术，将模拟人实操过程在虚拟三维场景中还原；系统包含CPR、创伤止血、包扎止血、担架搬运等操作。可于模拟人身上进行体位摆放、判断反应、触摸颈动脉、开放气道、胸外按压、人工呼吸、按压止血、包扎止血、担架搬运等急救操作。

▲1.软件产品具有自主知识产权,纯中文界面，提供灾难救援虚拟仿真实训系统和团队协作与竞赛急救模拟实训系统软件著作权。（投标人自有软件须提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖公章；如使用第三方软件产品，则须提供对应软件著作权证书复印件及著作权人针对本项目的合法使用授权文件并加盖原厂公章）

2.投标文件提供虚拟现实平台相关的软件著作权证书复印件。（投标人自有软件须提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖公章；如使用第三方软件产品，则须提供对应软件著作权证书复印件及著作权人针对本项目的合法使用授权文件并加盖原厂公章）

3.提供由第三方机构出具的检测报告，检测项目包含软件主界面、模型导入、模型入库、虚拟搭建、虚拟漫游、测试运行等功能，检测依据 GB/T 25000《系统与软件工程》，检测结论为合格。

4.提供由第三方机构出具的检测报告报告中包含三维仿真、视频接入、安全监控等功能。

5.提供增强现实编辑器软件著作权；（投标人自有软件须提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖公章；如使用第三方软件产品，则须提供对应软件著作权证书复印件及著作权人针对本项目的合法使用授权文件并加盖原厂公章）

6.本系统采用三维建模虚拟仿真技术，将模拟人实操过程在虚拟三维场景中还原；系统包含 CPR 操作；

7.系统具有情景编辑功能。

7.1 系统具有情景编辑功能，可自由选择事故发生场景，包括交通事故、火灾现场等场景；

7.2.可自由进行场景编辑，包括天气及时间设置，可于场景预览窗口中实时看到场景编辑效果，包含下雨、下雪、晴天及 24 小时太阳光、灯光变化效果；

7.3.具有病例自定义编辑功能，可编辑年龄、体重等患者信息，编辑过程可于预览窗口实时看到患者外形变化；

7.4.系统具备急救流程编辑功能，教师端可于系统中以流程图编辑的方式自由进行急救流程编辑，包含体征评估、胸外按压、人工呼吸、体征变化、AED 除颤等节点，流程编辑完成后，学生端智能生成相关病例，可于场景中进行该病例的急救操作；

8.系统包括创伤（止血、包扎、固定、搬运）等虚实结合操作模块。

9.止血操作：根据模拟人出血部位在模拟人身上进行按压止血，系统智能根据按压部位给予止血成功和止血失败的表现效果。

10.包扎操作：根据患者受伤部位进行包扎，系统智能检测包扎方法是否正确，包扎正确后给予止血成功表现。

11.固定操作：根据患者受伤部位进行固定操作，系统智能检测固定方法是否正确，固定位置是否正确，固定操作成功后给与固定成功的表现效果。

12.搬运操作：搬运过程系统自动检测搬运时的承重点放置位置、患者身体轴线是否平直、用力是否均匀等情况，搬运成功后给予搬运成功的表现操作。
	1
	套
	工业

	4
	海姆立克ai急救马甲
	海姆立克智能AI马甲，由智能化马甲和手机端智能化分析软件系统组成，模拟异物卡喉训练的全过程，并进行智能化训练分析。

智能AI马甲适合成人佩戴，方便调节适合不同体型人群，可以训练各种海姆立克手法.

2.智能AI马甲具有标准的解剖定位，模拟肺的位置、肚脐等.
▲3.智能AI马甲腹部包含模拟气囊，模拟真实人体腹腔挤压手感，按压气囊气体喷出，模拟异物喷出，智能传感器能感知异物状态，感知冲击部位、冲击方向、冲击力度和冲击频率等.（投标文件中需提供产品功能实拍图）

4.智能AI马甲背部内置传感器，能感知叩击力度和叩击频率等。

5.智能AI马甲具有指示灯，异物梗阻时，模拟喉部亮起红色指示灯，并发出有节律的报警音，梗阻解除后，模拟喉部亮起绿色指示灯，报警音停止.

6.智能AI马甲具有智能语音检测功能，可于训练过程中检测语音指令，包含训练开始指令、询问患者梗阻情况等语音检测.

7.智能分析软件分为教师端和学生端，学生端包含学生的训练记录，训练时间、训练次数、成功率等统计数据。

8.教师端可以给学生分配训练任务，并在手机上查看学生训练任务完成情况.

9.提供单人训练模式和团队竞赛模式，并进行积分排名.
10.智能软件提供智能化分析报告，包括冲击部位、方向、力度和频率的分析，以图表形式展示并且与硬件实时同步，并给出个性化统计分析报告.
	1
	套
	工业

	5
	创伤综合急救模拟人
	一、模型特点：

1.模拟人具有明显的解剖标志，包含鼻骨、双鼻孔、上下唇、下颌、喉结、左右胸锁乳突肌、颈前三角区、颌下三角、胸骨上窝、锁骨上窝、锁骨、胸大肌、乳头、双侧肋骨等，学生可快速进行急救相关解剖部位定位；

2.模拟人颈部可模拟颈椎生理 3 维度摆动：仰头、低头、左旋转、右旋转，且具有扭力模拟生理弹性恢复正常角度，可上抬模拟人头部进行气道开放，系统智能检测开放气道过程是否正确；模拟人肩部可检测有无拍打。

3.可拍打模拟人判断患者有无反应， 系统智能检测学生是否按照正确的方式判断患者有无反应。

4.模拟瞳孔变化，包括正常，散大，缩小状态，模拟人随软件设置同步改变。

5.学生可触摸模拟人颈动脉判断患者有无颈动脉搏动，软件给出所触摸区域有无颈动脉搏动，系统智能判定当前触摸颈动脉方式是否正确；

6.模拟人具有模拟的血液循环系统，用真实液体的循环流动模拟血液循环，液体泵装置位于盆腔，采用柔性导管模拟血管，软件可控制血液循环，液体流过颈动脉时用户用手触摸会有明显搏动感。

7.模拟人胸部具有人体脂肪模拟层、人体肌肉模拟层，提升真实触摸、按压手感。

8.模拟人模拟真实人体的胸廓挤压原理而不是传统的弹簧结构，模拟人具有高仿真的肋骨结构，还原真实的按压手感，采用弓形有弹性的材料制作，左右对称分布不少于10根仿真肋骨。

9.模拟人左侧肩膀可进行意识判别，软件自动记录。

10.可模拟胸外按压操作，按压过程可体验真实按压手感，软件实时同步按压过程，系统智能检测按压部位、按压次数、按压频率、按压深度等操作是否正确。

11.可于模拟人身上完成人工呼吸操作，软件实时同步人工呼吸过程，操作过程中可于模拟人与虚拟病人身上看到胸廓起伏效果，系统智能检测人工通气的次数、深度是否正确.

12.可进行按压与人工通气的循环操作，系统智能检测循环比例、单位时间内完成次数等信息。

13.软件提供透视功能，可于透视状态下观察患者胸部扩张、人工通气过程，并于急救过程中看到患者的心肺复苏发生机理。

14.软件包含剖视功能，可于剖视视角下查看心肺复苏等效果。

15.系统包含除颤仪模拟器，除颤仪智能根据患者复苏状况发布除颤语音指令；软件于虚拟场景中实时同步除颤过程，智能检测电极片粘贴位置、除颤时机、除颤次数等操作是否正确。

16.AED模拟器外观与真实便携式AED大小相近，尺寸≤23＊17＊6cm（长宽高），具有固定式把手；AED模拟器包含中文模式、英文模式、成人模式和儿童模式，可自由灵活切换操作模式，包含音量调节功能和全流程的指导功能。AED模拟器与模拟人和急救三维软件可以进行虚实互动操作，电极片在模拟人身上贴对位置时，软件中的三维人体身上就会实时显示，在AED模拟器上按下除颤按钮，三维急救软件就会判断操作是否正确。

17.模拟人生命体征如心律随操作进程变化。

18.模拟人腿部放置智能传感器，可检测小腿划伤流血，虚拟软件智能同步操作动作；

19.模拟人手部放置智能传感器，可检测桡骨远端骨折固定，虚拟软件智能同步操作动作。

20.模拟人颈部放置智能传感器，可检测颈部骨折固定操作，虚拟软件智能同步操作动作。

21.智能担架放置智能传感器，可检测搬运操作，虚拟软件智能同步操作动作。

二、产品包含模拟 PiCCO 监护仪与控制端：

1.可无线连接。可模拟临床多种血流动力学不稳定状态下的 PiCCO 监测数据动态变化，用于训练并提升学员对 PiCCO 监护仪的操作及参数识别能力。

2.模拟PiCCO监护仪硬件功能：

2.1仿真实医疗设备外观，可清晰显示波形和参数。

2.2设备外壳具有开机/关机、帮助、报警静音、首页、返回等按键及导航旋钮。导航旋钮采用无极化设计，可顺时针或逆时针旋转移动屏幕焦点到达指定功能位置，按下即可确定并执行某项操作；可快速点击触屏按键进行功能设置和参数调节；按下报警静音可对监护仪所有当前正在发生报警的参数进行静音设置。

2.3当重要监护参数超出报警设置阈值，扬声器可发出报警音效，监护界面对应参数出现闪动状态。

2.4具有交流电源供电和锂电池供电两种供电方式，内置电池充满电后可正常使用不低于4小时，并支持10s以内徒手放入或取出。

2.5设备外壳一侧外置至少三个接口，包括CO、CVP、AP等，接口连接方式与真实设备连接方式相同。

2.6具有电源指示灯，可提示用户主机当前用电状态。

2.7模拟设备与软件控制端支持无线连接，且不借助外置路由器等设备。

3.模拟PiCCO监护仪软件功能：

3.1病人信息区可显示当前模拟患者姓名、身高、体重、病人类型、性别等信息。

3.2可查看至少5个后负荷参数、至少5个前负荷参数、至少5个心肌收缩力参数、至少5个氧合参数的正常值范围。

3.3可查看决策树，指导学员更方便地管理模拟病人血流动力学状态。

3.4可实时显示心率（HR）、有创血压监测（AP）、平均动脉压（MAP）、中心静脉压（CVP）等参数数值；可动态显示AP波形或者CVP波形，二者支持实时切换。

3.5主页可选择切换显示蛛网图、树状图和趋势图。

3.5.1蛛网图可显示脉波轮廓心指数（PCCI）、全局舒张末期容量指数（GEDI）、血管外肺水指数（ELWI）、中心静脉血氧饱和度（ScvO2）、平均动脉压（MAP）五项参数，蛛网通过不同颜色分别表示所有参数范围正常、1个参数范围不正常、两个及以上范围不正常。

3.5.2树状图可显示脉波轮廓心指数（PCCI）、全局舒张末期容量指数（GEDI）、血管外肺水指数（ELWI）、中心静脉血氧饱和度（ScvO2）四个参数的正常范围，通过树状图上方的标签可进行循环、容量状态、脏器功能和氧合的显示参数调整。

3.5.3趋势图可查看监测参数区至少4条参数的趋势情况，可选择循环、容量状态、脏器功能和氧合类型中所显示参数的趋势情况。

3.6可使用定标、中心静脉血氧饱和度（ScvO2）校准和动脉（AP）/中心静脉压（CVP）调零等快捷键操作。

▲3.6.1使用定标可模拟冷盐水注射过程，注射结果后可显示心指数（CI）、全局舒张末期容量指数（GEDI）、血管外肺水指数（ELWI）、温度变化（ΔT）、冷盐水注射的容量（Vinj）等不同时刻的数值及平均值，冷盐水注射量可选择5ml、10ml、15ml和20ml，系统可监测距离上次热稀释的时间。可模拟AP/CVP调零校准.（投标文件中提供操作界面截图佐证）

★3.6.2监护参数区域可监测循环（脉波轮廓心指数（PCCI）、脉波轮廓心输出量（PCCO）、心指数（CI）、心输出量（C.O.）、左心室压力最大上升速率（dPmx））、容量状态（全局舒张末期容量指数（GEDI）、全局舒张末期容量（GEDV）、每搏量变异（SVV）、脉压变异（PPV）、胸腔内血容量（ITBV））、脏器功能（血管外肺水指数（ELWI）、血管外肺水（EVLW）、肺血管通透性指数（PVPI）、G全局射血分数（EF）、心肌收缩力指数（CFI））、氧合（中心静脉血氧饱和度（ScvO2）、氧输送（DO2）、氧消耗（VO2）、氧输送指数（DO2I）、氧消耗指数（VO2I））等不少于20项数据实时变化.（投标文件中提供操作界面截图佐证）

4.软件控制端功能：

4.1软件控制端包含患者模式、案例模式2种模式。

4.2患者模式：包含老年男性、老年女性、中年男性、中年女性、青年男性、青年女性等默认患者的PiCCO数据。

▲4.3在患者模式下可快速激活低血容量性休克、心源性休克、感染性休克等不少于3种常见病情，用于快速模拟不同休克类型下的血流动力学不稳定情况。（投标文件中提供操作界面截图佐证）

4.4案例模式：系统内置多个重症案例，案例显示案例名称、患者信息（姓名、年龄、性别、身高、体重等）、病情介绍、初始血流动力学参数（包含C.O.、dPmx、GEDV、EVLW等不少于4种参数）等内容。
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	全高清融合系统
	1.采用3U标准机箱；

2.具备液晶面板和功能快捷操作按钮；

3.支持6路视频输入：1路DP1.2、1路HDMI2.0、2路HDMI1.4、2路DVI;

4.支持最大视频信号输入：4096×2160@60Hz;

5.具备40路千兆网口输出或4路万兆光纤，支持单机或双机冗余备份；

6.单台最大带载：2621万像素，最宽16384像素、或最高8192像素；

7.支持双 USB 2.0 高速通讯接口，用于电脑直连调试和多台主控级联调试；

8.支持亮度和色温调节；

9.支持画面调整：对比度、饱和度、色调、亮度补偿；

10.支持6画面显示，位置、大小可自由调节；

11.支持3.5mm音频独立输入输出，HDMI/DP支持音频解析；

12.支持视频信号任意裁剪、切换、缩放；

13.支持128个场景的预置保存和场景自动轮巡；

14.支持U盘播放图片视频、设备升级；

15.支持Web端控制，兼容windows、iOS、Android、Linux平台；

16.支持RS232串口协议和LAN局域网控制；

17.支持精确颜色管理，调节显示屏色域（配合部分接收卡）；

18.支持视频源同步锁相技术，锁定内部vsync、输入信号源、自动锁相（按照图层锁相）；

19.支持OSD遥控屏幕菜单控制图像、声音、设置等（选配遥控器）；

20.支持低亮高灰，有效保证低亮下灰阶完整显示；

21.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术；

22.支持实时监测屏体周边环境：自动亮度、温湿度等（选配多功能卡、传感器）；

23.支持23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/120/144/200/240Hz输入帧率适应；

24.支持卡莱特全系列常规接收卡和光纤收发器；

25.支持工作电压：AC100-240V，50/60Hz
26.用于显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。
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	音响
	1.系统类型：二分频全频扬声器；

2.扬声器单元：≥1*8"低音单元；≥1*3"高音单元；

3.频率响应：60Hz-20kHz；

4.灵敏度：≥95dB（@1W/1m）；

5.额定功率：≥100W；

6.阻抗：8Ω；

7.接口：2*NL4 Speakon；

8.外观要求：黑色。
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	功放
	1.高效率D类功放，高度≤1U；

2.内置峰值电平限制器以保护扬声器，同时通过削波指示灯提醒；

3.具有自动噪声抑制功能，当输入音源停止输出后，功放可自动压抑扩声系统设备本底噪声；

4.具备完善的保护功能，包括软启动、直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等；

5.浪涌防护：电源输入支持差模≥1KV，共模≥2KV防护；功率输出支持共模≥2KV防护；

6.立体声输出功率：≥500W*2@8Ω；

7.频响范围：≥20Hz-20KHz；

8.输入灵敏度：≥0.775V/1.414Vrms；

9.输入阻抗：平衡20KΩ/非平衡10KΩ10、电压增益：≥36dB

10.信噪比：＞100dB(A计权）；

11.总谐波失真：＜0.05% @1KHz 1/3功率输出；

12.电源适应范围：AC100V-240V/50Hz-60Hz；

13.接口：≥2路线路输入、≥2路线路输出、≥2路功率输出。

▲14.前面板具有≥3路RJ45网口，兼容2*2路DANTE/AES67网络音频传输，支持模拟音频与网络音频双备份；可实现远程监控在线、温度等状态，支持矩阵路由、参量均衡调节、压限功能等。（投标文件中需提供产品实拍图片或软件功能截图并加盖投标人公章）

配套话筒功能：
1.系统由机架式接收机和2只手持话筒组成；

2.载波频段：UHF 668.5~698.5MHz；

3.无线手持话筒应具有不低于1.44寸TFT屏幕，1个发言按键，1个功能键；

4.无线话筒主机应具有不低于2路网口，兼容2*2路DANTE/AES67网络音频传输；

▲5.无线话筒主机应支持音量修改，自动扫频，频率修改，发射端发射功率修改，语音通信模式，外接天线供电；可通过功能键在无线话筒修改频率，话筒增益，发射功率，语音通信模式，打开/关闭噪声门；通过管理软件可查看话筒开机状态、电量、频率、信号强度等信息，支持自动扫频或手动修改频率点；具有DSP调节功能，支持无线话筒输入灵敏度、扩展器、参量均衡、高低通滤波器调节；（投标文件中需提供产品实拍图片或软件功能截图并加盖投标人公章）
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	9
	主动式立体眼镜
	1.光学特性：工作模式为液晶快门式，透过率:40±2%（TYP.），对比度1000；
2.场频：96-480Hz；
3.供电方式：充电型眼镜，电池类型为3.7V锂电池；容量≥45Mah；
4.连续工作时间：60小时；
5.射频传输特性：接收距离≥80M（配合立体信号发射器使用）；
	20
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	立体信号发射器
	1.频率：2.45G+-500MHz；
2.传输距离：正向不大于110米，反向不大于90米；
3.支持非专业技术人员现场手动按键调节3D重影效果，减少安装调试成本，调整至最佳3D效果，调节方法方便简捷；
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	位置追踪通道
	1.分辨率：≥520万
2.帧速：30-120FPS（可调）
3.延迟：8.33ms
4.快门：全局快门
5.快门速度：0.02-7.5ms
6.最大捕捉距离：7m
7.图像处理模式：精密灰度，目标，分割，原始灰度，MJPEG灰度LED：28个，850nm红外，亮度可调，可设置频闪或连续照明，可拆卸照明：红外照明专利技术，通过LED阵列放电增强照明，可避免视觉疲劳和可见光干扰。
8.镜头：Fast Glass低畸变镜头专利技术，M12镜头接口。
9.镜头类型：8mm F#1.8 42°，或5mm F#1.8 56°，手动光圈。
滤光片：Filter Switcher滤光片专利技术，一键点击可将摄像机由红外采集切换到可见光采集
10.滤光片类型：800nm长通，850nm带通，或800nm/700nm长通。
11.接口：为保证使用时不会产生局域网冲突，数据传输和供电由一根USB线实现，不使用网线传输。
12.控制：通过软件可切换图像处理模式、滤光片、照明模式，调节帧速、曝光、阈值、LED状态等。
13.状态显示：数字LED显示摄像机编号，彩色LED显示摄像机工作状态。
14.辅助瞄准：专属的辅助瞄准按钮，可切换至2D的实际灰度场景预览视角。
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	位置追踪交互设备
	1.无线方式：2.4-2.482GHz
2.电池：4.2V1000mAh
3.手柄续航：7小时
4.接口方式：MicroUSB
5.自由度：6DOF
6.传感器：陀螺仪*1、加速度计*1、地磁计*1
7.震动功能：支持
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	13
	位置追踪通道软件
	专用捕捉软件，能够快速完成系统校准、精确数据的捕获、运动数据的编辑，并且可以控制最终的输出数据的格式；
2.一键式快速创建刚体，支持编辑刚体属性，已创建的刚体能够自由进出场地，并能被快速自动识别； 
3.动作捕捉软件自动匹配已创建刚体，支持手工构造任意形式刚体；
4.多刚体跟踪识别，系统自动识别多角色，并可以通过为每个刚体设定唯一性的颜色进行区分；
5.支持对LED标记点进行独立数字编码，编码数量：≥1000个；
6.系统实施前，可自定义摄像机配置，规划自定义动捕空间的摄像机布局。
7.支持计算空间覆盖率，支持实时计算捕捉精度；

8.支持利用体积可视化和测量工具来评估体积健康和系统准确性。
9.精确的点云重建，标定重建精度高达0.1mm，支持实时自动优化标定质量，整个过程无需人为介入；
10.支持系统健康状况监视、事件日志记录；
11.支持自定义校准棒； 
12.内置动作轨迹交换工具、间隙填充工具、平滑工具和移动轨迹工具能极大的提高动作捕捉数据修复的准确性和效率；
13.捕捉的数据在Motion Builder、UE4、Unity3d软件中可实时显示； 
14.支持相机帧速率、曝光、阈值、照明、增益等参数设置； 
15.捕捉的数据可导出为C3D、CSV和TRC等格式； 
16.支持主动和被动标记点的同时光学捕捉； 
17.64位多线程架构，最多支持数百个捕捉相机； 
18.可实时显示相机捕捉的区域，便于校准相机； 
19.支持SMPTE时间码，支持整合后期的其他媒体、数据流和跟踪数据；
20.实时获取动捕软件捕获的数据，并以任意形式存储；
21.支持系统内完成捕捉数据的实时展示和数据格式的存储；
22.完全开源的SDK支持二次开发，支持支持C/C++、C#/VB/.NET、Unix、Python、Java、LabView、MatLab等语言，用户可根据自身需求编写数据分析软件；
23.软件具备虚拟测量功能，可通过探针工具进行尺寸测量，测量精度微米量级；
24.当标记点的连接丢失后，通过全选丢失的部分进行一键修理，完成修复连接； 
25.支持实时场地校准，当动捕摄影机在使用过程中被意外撞击导致震动，能够通过实时精度优化功能对覆盖地的动捕摄影机的位置进行即刻校准，不用重新扫场； 
26.状态显示：软件自带的状态面板可实时查看的六自由度数据与精度、延迟、数据量、工作温度等；
27.支持视频摄像机与动捕相机同步精度标定，支持视频与动捕数据同帧同频采集，采集频率≥500FPS。
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	机柜
	1.规格32U；
2.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；
3.散热好，占地面积小，外形美观大方；
4.配备8口PDU国际电源插排1个
5.配备主动扇热风扇1组；
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	充电柜
	1.集成电源供电，USB标准充电口，免适配器；
2.支持≥30路设备同时充电；
3.柜体采用钢结构，安全可靠；
4.柜体内部采用风扇侧部排气，可有效散热；
5.配备漏电保护开关；
6.具有包括但不限于防短路、过载、过流、过温、防雷击保护；
7.柜体下部配备有可移动滚轮，方便移动
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	系统控制中心
	1.ARM11 1GHZ CPU，1G内存，2G Flash闪存；
2.支持SSL加密技术、A-Control技术；支持SNMP，内置防火墙；
3.内置WEB SERVER，兼容KNX EIB成员的产品，支持楼控协议MODBUS，BACNET等；
4.支持浏览器B/S模式控制，支持IPAD、ANDROID C/S控制模式；
5.支持模块及COMPILER+语言编程方式，使系统更加智能、方便、稳定；
6.支持 OA OUTLOOK会议预约，FLASH、虚拟仿真二次接口编程；
7.支持受控设备双向实时状态反馈功能及WIFI视频回放；
8.支持TCP/IP控制模式，UDP控制协议；
9.A-NET、A-NET2双总线技术, 可扩充达1024个网络设备（如：面板、触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）；
10.最大8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码；
11.包含人工差旅成本，管线预埋，设备安装，效果调试，各类线材
	1
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	17
	半身心肺复苏模拟人
	一．模型特点：

1.为男性上半身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。

2.可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。

3.胸部可根据乳头定位按压位置，按压力度接近真人。

4.可手动方式产生双侧颈动脉搏动。

软件功能特点

1.软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，无需预先安装软件，实现无线连接和数据通讯。

2.提供以下功能：

2.1支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。

2.2支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。

2.3可自定义时长的学员自我测试训练。

2.4可实时看到模拟人的按压通气数据与图形，并以打点形式显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。

3.产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。

4.将训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长、气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。

5.所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。

6.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。

7.提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。

8.提供成绩导出功能。

9.提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。

10.具有和心肺复苏模型同品牌的评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。

11.可以通过扫描身份证，自动获取学生姓名和学号（身份证号）。支持拍照获取学生头像。具有至少20项常用心肺复苏技能标准评分表可供快速选择，并可在教师机自主设计添加新评分表。支持考官手写签名。

12.具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。

13.学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。

14.可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。

15.提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。
▲16.配置专属设备二维码及设备管理平台，对模型及训练进行精准管理和数据统计；当设备被占用时候，智能显示剩余时间，支持小组训练模式，小组训练支持组长创建团队、成员快捷加入功能，训练后，可邀请其他人对训练过程进行评价和评分，系统自动关联记录考评数据，支持 AI 自动生成多维度使用分析报告，不少于人员、设备、项目三大核心维度。（投标文件中需提供操作界面截图佐证并加盖投标人公章）

二．产品软件功能包含PBL智慧课堂。

1.支持小组形式 PBL 案例讨论、发布并完成作业、师生自评互评等教学活动；

2.支持教师创建组织，并邀请、审核他人加入组织，支持师生主动申请加入组织；

3.支持教师创建内部课程，支持设置课程参与人员或邀请组织内用户加入课程，支持设置案例内置问题学员的可见性；

▲4.支持教师课前设置课程讨论小组数量及小组建议人数，系统根据设置自动分组，支持组长控制场景切换掌控讨论进度，结论总结记录、发布作业，支持教师设置偏好课程模式；护理医学 PBL 模式分为场景信息、讨论信息、VINDICATE、场景问题、场景诊断等五大模块，各模块可自由切换，支持小组成员在线即时讨论，发送消息支持语音、文字、图片、文档等格式，语音消息支持语音识别，语音实时转文字处理，支持回复他人消息；支持撤回本人已发布消息.（投标文件中需提供操作界面截图佐证并加盖投标人公章）

5.支持学生查看本人课程安排及详情；支持自由加入讨论小组（超出建议人数，学员仍可加入小组）；系统默认按照历史分组进入课程，保证小组讨论的延续性；支持随时退组加入其他小组；

6.基础医学 PBL 模式分为场景信息、讨论信息、关键词提取、场景问题等四大模块，各模块可自由切换；

7.支持场景信息展示，支持文字、图片、视频、音频等格式；

8.基础医学 PBL 模式支持小组各成员根据场景信息提取关键词，系统自动汇总关键词并排序，支持 2 种模式统计关键词（按关键词查看，按组员查看）；支持组长统一调整小组关键词；

▲9.支持至少 3 种方式添加场景问题：组长添加问题、教师推送问题、病例预置问题；支持组长进行场景问题作答；各场景问题学员只在当前场景可见，临床护理医学 PBL 模式支持组长记录拟诊，支持语音、文字形式录入；支持小组成员对已录入拟诊进行赞成/反对投票，并实时查看投票结果；支持组长、教师根据讨论情况实时发布作业并指定作答学员，或将场景问题转化为作业全员作答；被指定学员将实时收到作业红点提醒，支持学员以文字、语音、图片形式作答并记录资料来源；支持小组成员查看学员作答内容并进行讨论形成作业共识；支持组长录入作业共识；支持 2 种 PBL 课程模式：基础医学 PBL 模式、临床护理医学 PBL模式，支持教师设置偏好课程模式；护理医学 PBL 模式分为场景信息、讨论信息、VINDICATE、场景问题、场景诊断等五大模块，各模块可自由切换，支持师生回顾本人已结束课程，并查看小组能力维度、作业，自评互评结果及统计；支持教师回顾同组织下已结束课程，支持组长转让组长身份、教师指定组长；所有课程拥有专属二维码，支持导师随时以扫码方式加入课程；支持教师实时监督课程小组讨论进度及详情，支持查看小组成员讨论活跃度，并精确查看学生在各场景的发言次数；支持查看小组能力维度统计，支持师生对课程进行自评互评，支持查看评价结果及统计，支持教师查看本组织下所有学员成长曲线，支持教师对个体学员记录过程笔记，支持学员填写自我反思（投标文件中需提供操作界面截图佐证并加盖投标人公章）；

10.临床护理医学 PBL 模式支持组长进行场景诊断填写和排序、录入机制分析、填写场景诊断内容和排序修改理由；

12.教师课程列表提供各讨论小组快捷入口，支持教师加入小组讨论；

13.支持查看小组成员个人信息及成长曲线；

14.支持教师查看案例场景关键词、预置问题及参考解析（把握小组讨论方向）；支持教师增加场景问题并实时推送至学生端；

15.支持教师开设全网公开课，面向全网用户发布报名公告并创建公开课，全网所有用户均可报名参与，实现跨群组交流学习；

16.支持教师以学员身份参课程，包括内部课、公开课报名、公开课；

17.支持教师查看本组织下所有学员成长曲线；

18.系统自带评分表≥5000 个，可与评分系统相连接，可通过扫码进入系统，支持 3 种不同形式评分表导入系统，包含 Excel 和 Word.，支持多个评分表一键转换成多道考题；
产品配置

1.心肺复苏模拟人  * 1台

2.模拟人充电器    * 1个

3.产品登录标识    * 1个（固定于模拟人体侧位置）

4.产品使用说明    * 1份

5.CPR衬垫/背包   * 1套

6.模拟人服装      * 1套
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	护理临床思维系统
	一、系统概述

1.本系统适用于护理学生、临床护士的临床护理思维培训及考核。

2.可通过病史采集、体格检查、化验室及影像学等收集资料，收集资料过程中，可随时完成填写护理评估表工作。通过整合、分析，发现护理问题/诊断，并进行护理计划、实施、评价等一系列护理程序的训练。

二、系统功能

1. 系统组成

1.1 至少包括教师用软件（云端网页端）、学生用软件（云端网页端）、学生手机APP端、用户管理软件、体格检查模型4部分组成。

1.2 教师用软件：支持计算机云端网页端登录使用，具有多种管理功能，包括病例编辑功能、课前课后练习病例分配、课前课后练习成绩查询统计分析功能及考核管理功能。

1.3 学生用软件：支持手机APP登录使用，可以进行课前课后临床病例练习和网络性考核。

1.4 用户管理软件：可以进行组织机构管理、用户批量管理、用户权限管理。学生和教师使用账号数量没有限制，使用方可以自行添加学生和教师账号。

2.教师端功能

2.1 病例个数：

系统有不少于60个病例，至少包括呼吸内科、心血管内科、消化内科、肾内科、神经内科、内分泌科、血液科、普通外科、神经外科、骨科、妇产科、儿科、耳鼻喉科等不少于13个科室，可新建科室。

2.2支持据此新建和直接新建病例。

2.3病例可编辑的内容包括：一般资料、患者信息、问诊、体格检查、辅助检查、护理诊断/问题、护理计划、护理评价以及评价系统的分值权重设置。

2.4一般资料：包括病例名称、病人科别、编写时间、作者、病例难度、护理诊断/问题、入院记录、病程记录、病例解析等内容。

2.5患者信息：包括姓名、性别、年龄、主诉、婚姻状况、民族、籍贯、文化程度、职业、家庭住址、联系人、联系电话、医疗支付方式、入院医疗诊断、病史陈述者、可靠程度、入院方式、入院时间、主管医师、主管护士等内容。

2.6问诊：包括一般资料、病史、健康感知、健康管理、营养代谢、排泄、活动运动、睡眠休息、认知感觉、自我概念、角色关系、性与生殖、应对与应激耐受型态、价值信念、安全评估等内容。

2.13 分值设置：

可针对每个病例单独设置分值评价，包括不同分值等级设置等级名称、等级颜色、等级描述等。

2.14病例权限设置：

可针对不同班组开放不同病例。训练病例和考试病例分开，教师可自由设置。

2.15 考试设置：教师可以在网页端上设置考试时间及场次，一场考试允许进入的时间可以是一天以上，考试发布后系统自动生成考试专用码和二维码。

2.16练习教学管理：教师可以设置课前课后练习案例的练习次数、可以练习的有效时间等的内容。

2.17 成绩查询和统计分析：

系统自动保留每次学生练习和考试详情，教师可以在网页端上查看学生在护理评估、护理诊断/问题、护理计划、护理评价等各个模块的得分情况，并可一键导出，可对比查看学生练习和考试与标准答案对比。可利用统计图形分析单个病例的训练次数、病例各段成绩人数分布等数值，并可详细查看该病例中每一项内容的操作人数。可以查看教师安排的每一场练习所有学生的练习次数情况，以及每个人的有效练习和无效练习次数，并能导出excel。

3.学生端功能

3.1 学生端整体描述：

支持移动端(手机APP)登录使用。可以进行个人练习和参与网络化考试。

3.2 记录保存：

练习或者考试过程中若出现中途中断没有完成的情况，再次登录时可继续上次练习或考试，系统自动定位到上次练习退出的模块。

3.3 病史采集：

支持直接选择或自行搜索的方式进行问诊，在护理评估和护理评价步骤下，可有不同的问诊结果。

3.4 体格检查：

体格检查分为生命体征、一般情况、心理、精神检查、皮肤、淋巴结、头颈部、胸部、腹部、脊柱、四肢、生殖器、肛门、直肠等不少于11项，可按照分类选择或模糊搜索的方式选择项目，选择后可在立位或卧位模拟人上进行实际体格检查操作，且有结果反馈。

3.5 辅助检查：

包括化验单和报告单项目，根据病例设置包括：血常规、尿常规、电解质、肝功能等项目，化验单显示样式贴近真实临床化验单，显示化验单的时间、小项名称、英文简写、结果、参考值、单位，异常结果尾标有箭头直观显示，在护理评估和护理评价步骤下，辅助检查内容可有不同的变化。

3.6 随着病例步骤的推进，可查看入院后的病程记录。

3.7 护理诊断/问题：

通过询问病史、体格检查、辅助检查进行资料收集，整合分析，提出护理问题/诊断和合作性问题，可以选择护理评估表的项目作为护理诊断依据使用。

3.8 可以按照分类选择或模糊搜索的方式随时添加护理诊断/问题，并整理完成护理问题（P）、相关因素（E）、症状与体征（S），编辑合作性问题。

3.9 护理诊断参考NANDA-I护理诊断进行编写，实现护理诊断与国际接轨。

3.10 护理计划：

可对护理诊断进行排序，可按照首优、中优、次优确定优先级。填写护理目标，制订合理的护理措施。

▲3.11 考试：可以通过输入考试专用码参加考试，具有输入考试码验证功能（自动识别考试的真实性、是否有考试权限和是否过期等验证）；考试内容包含问诊、体格检查、辅助检查、护理诊断/问题、护理计划、护理评价等模块。（投标文件中需提供操作界面截图佐证并加盖投标人公章）

3.12 成绩查询：

病例考核完成后，学生APP端可查看历次练习的总成绩及各个部分成绩。
	1
	套
	工业

	19
	移动示教车
	一．一体化摇臂式拍摄推车：

1.1一体化推车集拍摄万向臂.支撑杆.机柜箱体.移动底座于一体，高度集成化，满足移动万向拍摄需求；

1.2一体化推车配备专业多功能万向臂，转臂可折叠收缩，连接线缆隐藏在转臂内部，外观干净，整洁，可水平360度旋转，二节转臂调节，可多方位转动调节；

1.3万向臂支持高清摄像机的安装，通过调整万向臂角度，实现细节的移动拍摄；

1.4为保证各种场景的灵活覆盖拍摄，推车高度要求≥1800mm，万向臂长度≥1100mm；

1.5为保证一体化推车机柜箱体不占用过多的移动空间，机柜箱体部分宽度≤450mm，高度≤590mm，深度≤450mm，以便于移动教学拍摄使用；

▲1.6一体化推车支撑杆配备天线端子安装模块，支持配备≥4组无线收发天线，实现无线信号的传输，一体化推车箱体前面板配置有显示屏，可显示电池电量与电压，一体化推车箱体配备≥1个USB接口，连接至媒体中心主机，可接入第三方USB摄像机画面，一体化推车箱体配备电源控制开关，无需打开机柜，外部可一键控制设备电源开关，一体化推车机柜箱体内置自动卷线器，实现充电线便捷收纳，一体化推车机柜箱体内部支持设备的固定安装，防止推车移动时设备晃动；(投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告的扫描件并加盖投标人公章）
1.7一体化推车箱体配备≥1个HDMI输出接口，连接至媒体中心主机，输出媒体中心主机画面；

1.8一体化推车箱体配备≥1个RJ45网络接口；

1.9一体化推车底座配备≥4组移动脚轮，脚轮自带防滑刹车；

2.高清摄像机：

2.1采用 1/2.8 英寸.840 万像素的高品质 UHD CMOS 传感器，可实现最高输出 4K60FPS 的优质图像。并且向下兼容 1080P.720P 等多种分辨率；

2.2采用超高解析度的全高清镜头，最大水平视场角可达 72.8°，同时支持经典 12× 光学变焦；

2.3机身配备TOF激光辅助对焦仪，通过先进自动聚焦算法，实现极速准确自动对焦；

2.4机身侧面配备8个按键，可实现ZOOM 操作，聚焦操作，亮度调整，菜单控制，图像冻结和模式切换；

2.5白平衡：自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温；

2.6背光补偿：支持；

2.7数字降噪：2D&3D数字降噪；

2.8视频编码：H.265/ H.264/ MJPEG；

2.9网络接口：1路, RJ45:10M / 100M 自适应以太网口；

2.10支持3840x2160.1080P网络编码流输出；

2.11支持USB供电输出，可为补光灯供电；

3.智能云台摄像机：

3.1传感器类型：1/2.8英寸.207万有效像素 CMOS 传感器，最大图像尺寸： 1920 x 1080 （1080P）；

3.2无需佩戴任何识别设备即可实现主讲人跟踪拍摄，带目标锁定功能，不受其它人员阻挡影响，自动控制云台转动并自动缩放镜头倍数；

3.3 20倍光学变焦，16倍数字变焦；

3.4视频输出接口：HDMI接口；

3.5水平视场角：60°；

3.6预置位数量：245；

3.7支持1080P@30 IP网络编码流输出；

3.8支持多码流输出配置，不同码流独立设置调节，包括编码协议.分辨率.码率.帧率等；

3.9支持摄像机控制功能，包括云台控制.预置位设置与调用.焦距调节和云台运动.变焦速度调节等；

4.内置智能电源管理模块；

5.支持1080P高清视频信号无线传输至大屏显示，传输距离≥200m（空旷地区）；

▲6.配套≥1个无线笔式话筒，支持收音的同时可支持实体按键的方式无线切换摄像机画面，配备音箱支持本地扩声，阻抗8Ω，频响130Hz~20KHz，额定功率≥60W，喇叭单元2x3"全频喇叭单元，一体化推车箱体配备功放模块，并具有≥1组音频输入接口，带有音量调节旋钮，可调音量，支持无线接收Android系统.IOS系统.Mac OS系统.Windows7/8/10系统的镜像视频流；(投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告的扫描件并加盖投标人公章）
二．媒体中心主机

1. 配备27英寸触摸屏，集成度高.稳定性强；

2. 媒体中心主机配备≥1组RJ45接口，≥1组HDMI接口，≥1组音频输入接口，≥1组音频输出接口，≥1组RS232接口；

3. 媒体中心主机支持2路视频信号输入，无需繁杂的布线即可实现摄像机的移动拍摄信号处理；

4. 触摸控制屏内置480G固态硬盘，可实现高清视频的录制存储；

5.多种格式同步录制功能：同步录制支持不低于5种格式的视频文件同步生成（MP4/FLV/TS/MOV/MKV），以适应不同平台及场合的应用要求，支持实时查看主机CPU使用率.系统内存使用率.硬盘使用率.硬盘总容量以及剩余空间，系统支持无线视频源的授权扩展接入，可对该信号进行实时直播及录制，系统支持对视频文件进行搜索.下载，支持对意外中断录制的视频文件进行回收 ；

6.支持视频水印台标添加，可自由设置视频画面中的水印位置.水印大小.透明度；

7.支持视频标题添加，支持标题的内容.字体.大小.颜色.透明度设置；

8.支持视频画面中的敏感信息保护，可实现视频画面中的敏感信息遮挡处理；

9.视频采用H.264 High Profile编码方式，音频采用AAC编码方式；

10.系统支持视频直播，节目点播；

11.录播主机支持智能音频处理模块支持在线便捷调试，通过浏览器访问录播主机即可进行参数设置，实现远程在线音频参数调试，为适应教室多种场景音频的应用需求，应支持至少6种音频配置方案保存调用；

12.主机支持图形化的网页在线音频动态监测，可监看本地课堂每个音频通道的实时音量跳动变化；

14.支持主机网络状态的实时统计，可查看当前录播主机直播带宽总占用，通过查看网络带宽占用动态曲线图，用户可以灵活调节视频直播码率，从而实现最合理的直播网络负荷设置；

三．教师示范系统软件

★1.具备辅助触控功能，收缩时呈悬浮球状态，可拖动，可展开，展开时支持≥4路视频信号（A.B.C.D）的切换.支持对云台摄像机的前.后.左.右方向以及缩放控制按钮，实现便捷教学，悬浮球展开后具备AI人像跟踪的启动停止开关按钮功能，具备“全身/半身/近景”等多种取景模式快速切换按钮；(投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告的扫描件并加盖投标人公章）
2.支持在视频画面全屏的同时，进行视频画面的选择切换，悬浮球展开后具备录制和播放按钮功能，支持在触摸屏上直接框选画面跟踪，针对需要讲解的画面部分，教师直接在触摸屏上进行框选选择，摄像机能自动进行特写拍摄；(投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告的扫描件并加盖投标人公章）
3.系统支持图像点击跟踪功能，无需登陆后台网页，教师可在触摸屏上直接进行点击操作；

4.支持无线摄像机的云台控制；
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	鼻饲术AI虚实结合实训系统
	鼻饲术AI虚实结合训练系统采用人工智能、虚拟现实、人机交互、智能硬件等技术，将智能化人体模型与AI虚拟仿真软件相结合，使用智能化改装的临床真实器械进行操作搭配AI智能语音交互，模拟临床操作的真实感，同时进行实时数据反馈，每个细化的操作过程都可以通过数字化技术记录并提供评价，实现智能化实训操作和远程无人化AI考核。

一、系统功能

1.系统包含训练模式和考核模式，训练模式包含全程操作引导和智能纠错，考核模式全程无提示，每个模式操作结束后均给予全面的操作评价，包含各步骤得分详情、错误率对比和正确操作建议等内容。

2.训练模式包含：实时训练指导，通过语音、流程知识点引导形式全方位训练指导，给予清晰、全面的操作引导；实时智能纠错，训练过程中实时给予操作反馈，包括漏做、错误操作等实时纠错反馈；辅助图像教学，提供清晰的剖面图、窥镜等辅助示教工具，帮助学生加深操作要点的掌握；综合评价报告，训练完成后提供全面规范的评价报告，包含各步骤得分率对比，各步骤得分详情等评价维度。

3.考核模式：还原考核环境，全程无提示无纠错，还原真实考核环境，依托学生自主技能完成全程操作。训练完成后，提供全面规范的评价报告，包含各步骤得分率对比，各步骤得分详情等评价维度。

4.AI过程无需点击屏幕，以AI自然对话结合人体模型训练操作完成鼻饲术虚实结合的全程操作。

5.系统将操作分解成诊断、准备、体位、检查、润滑、铺巾、插管、鼻饲、术后和拔管等实训步骤。

6.系统内置脑卒中、帕金森病、食管手术后、神经性厌食症、慢性阻塞性肺疾病等不少于5个病例，不同病例对应不同的操作目的和禁忌证。包含清醒病人和昏迷病人。

7.系统内置AI推理大模型，提供网络端部署和本地部署两种模式，提供病例编辑功能，用户只需简单病史介绍，AI自动生成虚拟病例，用户可与生成的病例患者进行自然语音对话，进行医患沟通。

8.诊断步骤包含各个病例的详细信息，要求根据病例的详细信息确认操作过程中的操作要点。

9.环境准备：通过AI语音控制环境准备流程，包含关闭门窗、打开门窗、查看室内温度、调节室内温度、调节室内亮度、拉好围帘等。

10.患者准备：通过AI语音与患者进行自然对话，包含告知操作目的、告知操作风险、告知操作配合事项、询问签署知情同意书情况、查看患者手腕带、查看患者床头卡等。

11.操作者准备：包含清洁手、佩戴帽子、口罩等流程，通过AI图像识别检测七步洗手法完成情况以及帽子口罩佩戴情况。

12.物品准备: 通过AI语音识别物品准备情况，物品包含无菌手套、注射器、压舌板、镊子、无菌纱布、治疗巾、鼻饲包、石蜡棉球包、胶带、手电筒等。不仅考察所选物品是否正确，还需要考察无菌区物品的分类。

13.体位调整：可通过AI语音调整患者体位，患者自动跟随调整，包含仰卧位、半卧位等体位。

14.检查口鼻：采用真实的手电筒进行口鼻检查，系统智能检测到手电筒对着患者的口鼻进行检查时，软件上触发口鼻检查动画。

15检查胃管：采用真实的注射器和胃管进行胃管通畅性检查，软件实时同步检查过程。

16.铺巾：使用真实治疗巾铺盖于患者颌下，戴无菌手套环节真实佩戴无菌手套，系统采用图像识别技术实时检测铺巾、戴手套情况。

17.系统使用临床真实器械进行虚实结合操作模拟，包含真实胃管、真实注射器等器械，于真实胃管及注射器上内置智能传感器，实现器械智能化，智能器械均采用无线方案，全程无线状态下完成插管、鼻饲等操作。

18.使用临床真实胃管从模拟人鼻腔处进行置管操作，模拟真实置管手感，置管过程系统实时检测插管进度，包含插管深度、插管速度等信号检测。

19.插管过程提供剖面与窥镜效果，插管过程中可于剖面图中实时同步查看当前插管进度，并于窥镜中实时查看插管途经组织的内部结构。

20.插管至口腔时可使用压舌板检查胃管是否盘曲在口中，系统智能检测学生有无进行口腔检查。

21.清醒病人插管至咽喉部会自动触发恶心干呕等呕吐反应，此时可明显感觉插管困难，可语音指导患者深呼吸并做吞咽动作，患者深呼吸或吞咽后呕吐反应缓解，可明显感觉插管困难情况解除。

22.插管过程配置误入气道可能性，系统随机设置插管误入气道可能。学生在对清醒病人操作时如未嘱患者进行吞咽，在对昏迷病人操作时如未托举病人头部，均将随机触发误入气道情况，插管误入气道后，患者将发生呛咳反应并逐渐发生面部紫绀反应，迅速拔管后解除呛咳反应。

23.三种虚实结合验证方法验证胃管是否在胃内，包含抽吸胃液、听诊气过水音和冒泡法。抽吸胃液验证方法使用真实注射器于胃管末端进行抽吸，确认有无胃液抽出；气过水音听诊法将真实听诊器放置于患者胃部上方，注射器抽吸空气于胃管末端进行推注，听诊有无气过水音；冒泡法将胃管末端放置于生理盐水中观察有无气泡溢出。

24.鼻饲步骤包含注入温开水、注入鼻饲液、温开水冲管等操作，系统自动检测胃管内推注物及推注顺序，使用注射器真实进行推注/抽吸操作。

25.术后包含胃管固定、术后物品分类回收和术后嘱咐等功能。胃管固定过程使用纱布将胃管末端反折包扎并固定于患者衣领处；术后物品分类回收考察学生对术后物品分类回收的无菌观念；术后嘱咐环节可直接与患者进行对话沟通，患者根据学生提问内容给予智能反馈，学生提问内容不局限于系统限定语句，可随意与患者进行对话沟通，患者依托大模型算法进行有效回答。

二、智能上半身模拟人

1.模型人外观表现为半身成年男性，具有柔韧的无缝连接的仿真皮肤、采用独特的TPE材料，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性；模型体内为完整的骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志，内部骨骼各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用；模拟人原料必须为无毒、无害环保材料，符合REACH法规化学品残留合格标准。

2.模拟人头部内置智能传感器，可实时同步模拟人头部的空间位置，实时检测头向胸骨柄前倾过程。

3.模型包含咽喉部结构及智能感应装置，插管至会厌部患者触发呕吐反应，插管至胃部可抽吸出真实胃液。

4.模型人具有插管深度检测功能，插管过程中采用真实临床胃管，提供接近真实的操作手感、阻力反馈，实时检测插管深度、速度等参数。

三、智能医疗器械包-鼻饲包

1.智能胃管，使用临床真实F18胃管并带有深度检测传感器，插管深度标记号≥60cm，智能检测胃管封闭、连接注射器等信号。

2.智能注射器，使用临床真实50ml注射器并带有智能传感器，实时检测推注、抽吸等信号。

3.其他物品：压舌板、纱布、治疗碗、弯盘、石蜡棉球、治疗巾、手套、胶布、手消毒液、镊子等。

四、智能移动台车

1.为智能化AI虚实结合实训提供人性化的操作环境，升降式平台设计满足不同操作高度的要求，中控显示和操作平台分体式设计灵活组合满足不同空间环境的需求。

2.触控屏幕不低于43寸，分辨率3840*2160，支持10点触控。

3.支持WiFi 蓝牙口，USB3.0、支持HDMI视频信号输出，内置音响不小于10W。

4.工作电流：≤10A，工作电源：220Vac，工作温度：-5℃~50℃。

5.运算处理器：不低于六核十二线程，CPU主频不低于2.4GHz。显示处理器：显存不低于6g。硬盘不低于1T。

6.操作台车和中控显示台车分体设计，自由组合，中控显示台车长585mm，宽230mm，高1585mm（尺寸不含底座）。操作台车平台面积不小于1200mm*600mm，主体采用钣金烤漆工艺，使用医疗亮白光漆。内部采用钢管框架式结构。

7.操作台车结构采用落地式分体可移动设计，主机显示器箱式主体采用扁平式底座和全包围式支架，除电源线外无其他线束裸露在外，优化的散热风道，符合热力学空气运动原理。通过遥控器进行升降，遥控器不少于三个功能键。

8.设备的外壳及防护罩应具有足够的机械强度，能够承受在正常使用条件下可能遇到的机械冲击和振动。

9.设备在正常使用时和25℃环境温度的正常状态下运行时，设备可接触外部表面应当不得超过45℃，内部电子元件不得超过75℃，设备周围环境不得超过35℃。

10.外壳防护等级应不低于IP54，防止灰尘进入并防止喷溅。

11.设备应当在供电源中断后又恢复时，除预定功能中断外，不会发生安全方面的危险。

12.设备应当在单一故障状态下不会直接引起安全方面的危险。
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	胃肠减压术AI虚实结合实训系统
	胃肠减压术AI虚实结合训练系统采用人工智能、虚拟现实、人机交互、智能硬件等技术，将智能化人体模型与AI虚拟仿真软件相结合，使用智能化改装的临床真实器械进行操作搭配AI智能语音交互，模拟临床操作的真实感，同时进行实时数据反馈，每个细化的操作过程都可以通过数字化技术记录并提供评价，实现智能化实训操作和远程无人化AI考核。

一、系统功能

1.系统包含训练模式和考核模式，训练模式包含全程操作引导和智能纠错，考核模式全程无提示，每个模式操作结束后均给予全面的操作评价，包含各步骤得分详情、错误率对比和正确操作建议等内容。

2.训练模式包含：实时训练指导，通过语音、流程知识点引导形式全方位训练指导，给予清晰、全面的操作引导；实时智能纠错，训练过程中实时给予操作反馈，包括漏做、错误操作等实时纠错反馈；辅助图像教学，提供清晰的剖面图、窥镜等辅助示教工具，帮助学生加深操作要点的掌握；综合评价报告，训练完成后提供全面规范的评价报告，包含各步骤得分率对比，各步骤得分详情等评价维度。

3.考核模式：还原考核环境，全程无提示无纠错，还原真实考核环境，依托学生自主技能完成全程操作。训练完成后，提供全面规范的评价报告，包含各步骤得分率对比，各步骤得分详情等评价维度。

4.AI过程无需点击屏幕，以AI自然对话结合人体模型训练操作完成胃肠减压术虚实结合的全程操作。

5.系统将操作分解成诊断、准备、体位、检查、润滑、铺巾、插管、胃肠减压和术后等实训步骤。

6.系统内置包含急性胃扩张、肠梗阻、急性胰腺炎、药物误服、消化道穿孔等不少于5种病例模拟，不同病例对应不同的操作目的和禁忌证，不同病例对应不同的胃液颜色。包含清醒病人和昏迷病人。

7.系统内置AI推理大模型，提供网络端部署和本地部署两种模式，提供病例编辑功能，用户只需简单病史介绍，AI自动生成虚拟病例，用户可与生成的病例患者进行自然语音对话，进行医患沟通。

8.诊断步骤包含各个病例的详细信息，要求根据病例的详细信息确认操作过程中的操作要点。

9.环境准备：通过AI语音控制环境准备流程，包含关闭门窗、打开门窗、查看室内温度、调节室内温度、调节室内亮度、拉好围帘等。

10.患者准备：通过AI语音与患者进行自然对话，包含告知操作目的、告知操作风险、告知操作配合事项、询问签署知情同意书情况、查看患者手腕带、查看患者床头卡等。

11.操作者准备：包含清洁手、佩戴帽子、口罩等流程，通过AI图像识别检测七步洗手法完成情况以及帽子口罩佩戴情况。

12.物品准备: 通过AI语音识别物品准备情况，物品包含无菌手套、注射器、镊子、无菌纱布、治疗巾、胃管、听诊器、石蜡棉球包、胃肠减压器、绷带、治疗碗等。不仅考察所选物品是否正确，还需要考察无菌区物品的分类。

13.体位调整：可通过AI语音调整患者体位，患者自动跟随调整，包含仰卧位、半卧位等体位。     

14.检查口鼻：采用真实的手电筒进行口鼻检查，系统智能检测到手电筒对着患者的口鼻进行检查时，软件上触发口鼻检查动画。

15检查胃管：采用真实的注射器和胃管进行胃管通畅性检查，系统智能检测注射器是否连接到胃管末端进行抽吸/推注的检查操作。

16.铺巾：使用真实治疗巾铺盖于患者颌下，戴无菌手套环节真实佩戴无菌手套，系统采用图像识别技术实时检测铺巾、戴手套情况。

17.系统使用临床真实器械进行虚实结合操作模拟，包含真实胃管、真实注射器、真实胃肠减压器等器械，于胃管、注射器及胃肠减压器上内置智能传感器，实现器械智能化，智能器械均采用无线方案，全程无线状态下完成插管、鼻饲等操作。

18.使用临床真实胃管从模拟人鼻腔处进行置管操作，模拟真实置管手感，置管过程系统实时检测插管进度，包含插管深度、插管速度等信号检测。

19.插管过程提供剖面与窥镜效果，插管过程中可于剖面图中实时查看当前插管进度，并于窥镜中实时查看插管途经组织的内部结构。

20.插管至口腔时可使用压舌板检查胃管是否盘曲在口中，系统智能检测学生有无进行口腔检查。

21.清醒病人插管至咽喉部会自动触发恶心干呕等呕吐反应，此时可明显感觉插管困难，可语音指导患者深呼吸并做吞咽动作，患者深呼吸或吞咽后呕吐反应缓解，可明显感觉插管困难情况解除。

22.插管过程配置误入气道可能性，系统随机设置插管误入气道可能。学生在对清醒病人操作时如未嘱患者进行吞咽，在对昏迷病人操作时如未托举病人头部，均将随机触发误入气道情况，插管误入气道后，患者将发生呛咳反应并逐渐发生面部紫绀反应，迅速拔管后解除呛咳反应。
23.使用三种验证方法验证胃管是否在胃内，包含抽吸胃液、听诊气过水音和冒泡法。抽吸胃液验证方法使用真实注射器于胃管末端进行抽吸，确认有无胃液抽出；气过水音听诊法将真实听诊器放置于患者胃部上方，注射器抽吸空气于胃管末端进行推注，听诊有无气过水音；冒泡法将胃管末端放置于生理盐水中观察有无气泡溢出。

24.胃肠减压步骤使用真实胃肠减压器对患者胃内容物进行负压吸引，模拟人包含真实胃液，负压吸引过程可真实吸引胃液，包含黄色和红色两种胃液颜色。

25.术后包含手术物品分类整理、术后嘱咐等功能，重点考察学生的无菌观念和人文关怀能力。术后嘱咐环节可直接与患者进行对话沟通，患者根据学生提问内容给予智能反馈，学生提问内容不局限于系统限定语句，可随意与患者进行对话沟通，患者依托大模型算法进行有效回答。

二、智能上半身模拟人

1.模型人外观表现为半身成年男性，具有柔韧的无缝连接的仿真皮肤、采用独特的TPE材料，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性；模型体内为完整的骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志，内部骨骼各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用；模拟人原料必须为无毒、无害环保材料，符合REACH法规化学品残留合格标准。

2.模拟人头部内置智能传感器，可实时同步模拟人头部的空间位置，实时检测头向胸骨柄前倾过程。

3.模型包含咽喉部结构及智能感应装置，插管至会厌部患者触发呕吐反应，插管至胃部可抽吸出真实胃液。

4.模型人具有插管深度检测功能，插管过程中采用真实临床胃管，提供接近真实的操作手感、阻力反馈，实时检测插管深度、速度等参数。

三、智能医疗器械包-胃肠减压包

1.智能胃管，使用临床真实18号胃管，外径6mm，插管深度标记号≥60cm，智能检测胃管封闭、连接注射器、连接洗胃管等信号。

2.胃肠减压器，使用临床真实胃肠引流器，内置挤压弹簧，引流管长度≥65cm，宝塔头部直径≈5mm，宝塔尾部直径≈9mm，引流管直径≈6mm，最大引流量1000ml，智能检测胃肠减压器与胃管连接信号。

3.其他物品：压舌板、手电筒、纱布、治疗碗、弯盘、石蜡棉球、治疗巾、手套、胶布、手消毒液、镊子等。

四、智能移动台车

1.为智能化AI虚实结合实训提供人性化的操作环境，升降式平台设计满足不同操作高度的要求，中控显示和操作平台分体式设计灵活组合满足不同空间环境的需求。

2.触控屏幕不低于43寸，分辨率3840*2160，支持10点触控。

3.支持WiFi 蓝牙口，USB3.0、支持HDMI视频信号输出，内置音响不小于10W。

4.工作电流：≤10A，工作电源：220Vac，工作温度：-5℃~50℃。

5.运算处理器：不低于六核十二线程，CPU主频不低于2.4GHz。显示处理器：显存不低于6g。硬盘不低于1T。

6.操作台车和中控显示台车分体设计，自由组合，中控显示台车长585mm，宽230mm，高1585mm（尺寸不含底座）。操作台车平台面积不小于1200mm*600mm，主体采用钣金烤漆工艺，使用医疗亮白光漆。内部采用钢管框架式结构。

7.操作台车结构采用落地式分体可移动设计，主机显示器箱式主体采用扁平式底座和全包围式支架，除电源线外无其他线束裸露在外，优化的散热风道，符合热力学空气运动原理。通过遥控器进行升降，遥控器不少于三个功能键。

8.设备的外壳及防护罩应具有足够的机械强度，能够承受在正常使用条件下可能遇到的机械冲击和振动。

9.设备在正常使用时和25℃环境温度的正常状态下运行时，设备可接触外部表面应当不得超过45℃，内部电子元件不得超过75℃，设备周围环境不得超过35℃。

10.外壳防护等级应不低于IP54，防止灰尘进入并防止喷溅。

11.设备应当在供电源中断后又恢复时，除预定功能中断外，不会发生安全方面的危险。

12.设备应当在单一故障状态下不会直接引起安全方面的危险。
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	手臂综合注射AI虚实结合实训系统
	手臂综合注射AI虚实结合实训系统采用人工智能、虚拟现实、人机交互、智能硬件等技术，将智能化手臂模型与AI虚拟仿真软件相结合，可于同一个模拟手臂上进行静脉输液、静脉采血、动脉采血护理操作训练，使用智能化改装的临床真实器械进行操作搭配AI智能语音交互，模拟临床操作的真实感，同时进行实时数据反馈，每个细化的操作过程都可以通过数字化技术记录并提供评价，实现智能化实训操作和远程无人化AI考核。

一、系统功能（总）

1.系统包含静脉输液、静脉采血、动脉采血三大模块，每个模块均分为训练模式和考核模式，训练模式包含全程操作引导和智能纠错，考核模式全程无提示，每个模式操作结束后均给予全面的操作评价。

2.训练模式包含：实时训练指导，通过语音、流程知识点引导形式全方位训练指导，给予清晰、全面的操作引导；实时智能纠错，训练过程中实时给予操作反馈，包括漏做、错误操作等实时纠错反馈；辅助图像教学，提供清晰的剖面图等辅助示教工具，帮助学生加深操作要点的掌握；综合评价报告，训练完成后提供全面规范的评价报告，包含各步骤得分率对比，各步骤得分详情等评价维度。

3.考核模式：还原考核环境，全程无提示无纠错，还原真实考核环境，依托学生自主技能完成全程操作。训练完成后，提供全面规范的评价报告，包含各步骤得分率对比，各步骤得分详情等评价维度。

4.AI过程无需点击屏幕，以AI自然对话结合人体模型训练操作完成各个模块虚实结合的全程操作。

二、静脉输液模块

1.静脉输液将操作分解成诊断、准备、配药、输液器准备、标记、消毒、穿刺和术后等实训步骤。

2.系统内置包含严重脱水、中重度感染、电解质紊乱、营养支持等不少于4个典型病例，不同病例对应不同的操作目的和禁忌证。

3.系统内置AI推理大模型，提供网络端部署和本地部署两种模式，提供病例编辑功能，用户只需简单病史介绍，AI自动生成虚拟病例，用户可与生成的病例患者进行自然语音对话，进行医患沟通。

4.诊断步骤包含各个病例的详细信息，要求根据病例的详细信息确认操作过程中的操作要点。

5.环境准备：通过AI语音控制环境准备流程，包含关闭门窗、打开门窗、查看室内温度、调节室内温度、调节室内亮度、拉好围帘等。

6.患者准备：通过AI语音与患者进行自然对话，包含告知操作目的、告知操作风险、告知操作配合事项、询问签署知情同意书情况、查看患者手腕带、查看患者床头卡等。

7.操作者准备：包含清洁手、佩戴帽子、口罩等流程，通过AI图像识别检测七步洗手法完成情况以及帽子口罩佩戴情况。

8.物品准备: 通过AI语音识别物品准备情况，物品包含无菌手套、一次性输液器、一次性垫巾、无菌棉球、碘伏、压脉带、胶布等。不仅考察所选物品是否正确，还需要考察无菌区物品的分类。另外通过检查药物、输液器有无过期等情况实现对考察学生安全意识。

9.系统采用临床真实头皮针、输液器、智能手臂等器械，于真实器械上内置智能传感器，实现器械智能化，智能器械均采用无线方案，全程无线状态下完成静脉输液操作。

10.铺巾：使用真实垫巾铺于患者手臂下，戴无菌手套环节真实佩戴无菌手套，系统采用图像识别技术实时检测铺巾、戴手套情况。

11.输液器准备：使用智能临床真实输液器操作，包含检查输液器、悬挂输液器和输液器排气等内容，可于输液器中查看到墨菲氏滴管中的液面水平，输液器上包含真实罗伯特夹和流量调节器，虚拟仿真软件实时同步真实输液器的调节情况，随着罗伯特夹和流量调节器的打开，可清晰看到药液滴下效果。

12.标记：标记前于虚拟病人手腕上扎止血带，止血带扎完后直观看到手背上血管鼓起效果。标记过程使用标记笔直接于患者手背上进行穿刺点标记，标记后软件智能给予当前标记点位置正确与否反馈。

13.消毒：使用碘伏棉球对穿刺点进行消毒，实时显示消毒轨迹，软件智能检测消毒过程，给予消毒方向及消毒面积等方面的实时反馈。

14.穿刺：使用智能临床真实头皮针进行穿刺，穿刺过程系统实时检测穿刺角度、穿刺走向、穿刺深度等信号。系统提供局部剖面图效果，进针路径与剖面图信号同步，可于剖面图中实时看到进针深度、进针方向及针尖所在的解剖层级位置。

15.模拟手臂内置真实静脉及血液，使用真实头皮针正确进针到血管后，于实体头皮针尾端真实看到血液回流效果，回流速度与回血量与临床真实操作一致。

16.穿刺完成后可将输液器连接于头皮针上，真实进行输液速度调节，可见药液流入手背过程。

17.术后包含手术物品分类整理、术后嘱咐等功能，重点考察学生的无菌观念和人文关怀能力。术后嘱咐环节可直接与患者进行AI对话沟通，患者根据学生提问内容给予智能反馈，学生提问内容不局限于系统限定语句，可随意与患者进行对话沟通，患者依托大模型算法进行有效回答。

三、静脉采血模块

1.静脉采血将操作分解为诊断、准备、体位、标记、消毒、穿刺和术后等实训步骤。

2.系统内置包含感染性疾病诊断、贫血筛查、凝血功能障碍评估、药物浓度监测、肝肾功能评估等不少于5个临床典型病例，不同病例对应不同的操作目的和禁忌证。

3.系统内置AI推理大模型，提供网络端部署和本地部署两种模式，提供病例编辑功能，用户只需简单病史介绍，AI自动生成虚拟病例，用户可与生成的病例患者进行自然语音对话，进行医患沟通。

4.诊断步骤包含各个病例的详细信息，要求根据病例的详细信息确认操作过程中的操作要点。

5.环境准备：通过AI语音控制环境准备流程，包含关闭门窗、打开门窗、查看室内温度、调节室内温度、调节室内亮度、拉好围帘等。

6.患者准备：通过AI语音与患者进行自然对话，包含告知操作目的、告知操作风险、告知操作配合事项、询问签署知情同意书情况、查看患者手腕带、查看患者床头卡等。

7.操作者准备：包含清洁手、佩戴帽子、口罩等流程，通过AI图像识别检测七步洗手法完成情况以及帽子口罩佩戴情况。

8.物品准备: 通过AI语音识别物品准备情况，物品包含无菌手套、10ml注射器、干燥试管、一次性垫巾、无菌棉球、碘伏、压脉带、胶布等。不仅考察所选物品是否正确，还需要考察无菌区物品的分类。

9.体位调整：可通过AI语音调整患者体位，患者自动跟随调整，包含仰卧位、半卧位等体位。     

10.系统采用临床真实头皮针、智能手臂等器械，于真实器械上内置智能传感器，实现器械智能化，智能器械均采用无线方案，全程无线状态下完成静脉采血操作。

11.铺巾：使用真实垫巾铺于患者手臂下，戴无菌手套环节真实佩戴无菌手套，系统采用图像识别技术实时检测铺巾、戴手套情况。

12.智能手臂包含贵要静脉和头静脉，支持于任意静脉位置进行静脉采血。

13.标记：包含扎止血带、标记等操作，可通过AI语音嘱患者握拳操作，软件智能判断扎止血带位置是否正确，止血带扎完后直观看到手背上血管鼓起效果。标记过程使用标记笔直接于患者手背上进行穿刺点标记，标记后软件智能给予当前标记点位置正确与否反馈。

14.消毒：使用碘伏棉球对穿刺点进行消毒，实时显示消毒轨迹，软件智能检测消毒过程，给予消毒方向及消毒面积等方面的实时反馈。

15.穿刺：使用智能临床真实头皮针进行穿刺，穿刺过程系统实时检测穿刺角度、穿刺走向、穿刺深度等信号。系统提供局部剖面图效果，进针路径与剖面图信号同步，可于剖面图中实时看到进针深度、进针方向及针尖所在的解剖层级位置。

16.模拟手臂内置真实静脉及血液，使用真实头皮针正确进针到血管后，于实体头皮针尾端真实看到血液回流效果，回流速度与回血量与临床真实操作一致。

17.使用临床真实采血管进行血液收集，实体采血管连接到头皮针尾端，清晰可见真实血管回收效果，虚拟仿真软件实时同步采血管收集进度。

18.采血完成后使用真实纱布按压穿刺点拔出头皮针，模拟手臂自动闭合穿刺点，无血液渗漏。
19.术后包含手术物品分类整理、术后嘱咐等功能，重点考察学生的无菌观念和人文关怀能力。术后嘱咐环节可直接与患者进行AI对话沟通，患者根据学生提问内容给予智能反馈，学生提问内容不局限于系统限定语句，可随意与患者进行对话沟通，患者依托大模型算法进行有效回答。

20.操作结束后，将收集到血液的采血管连接在血液回输装置内，血液回输装置自动将血液回收到模拟手臂内，方便器械及模拟人血液的反复利用。

四、动脉采血模块

1.动脉穿刺将操作分解为诊断、准备、体位、标记、消毒、穿刺、处理标本和术后等实训步骤。

2.系统内置包含急性心肌梗死、心力衰竭、肺栓塞、低氧血症、中毒等不少于5个临床典型病例，不同病例对应不同的操作目的和禁忌证。

3.系统内置AI推理大模型，提供网络端部署和本地部署两种模式，提供病例编辑功能，用户只需简单病史介绍，AI自动生成虚拟病例，用户可与生成的病例患者进行自然语音对话，进行医患沟通。

4.诊断步骤包含各个病例的详细信息，要求根据病例的详细信息确认操作过程中的操作要点。

5.环境准备：通过AI语音控制环境准备流程，包含关闭门窗、打开门窗、查看室内温度、调节室内温度、调节室内亮度、拉好围帘等。

6.患者准备：通过AI语音与患者进行自然对话，包含告知操作目的、告知操作风险、告知操作配合事项、询问签署知情同意书情况、查看患者手腕带、查看患者床头卡等。

7.操作者准备：包含清洁手、佩戴帽子、口罩等流程，通过AI图像识别检测七步洗手法完成情况以及帽子口罩佩戴情况。

8.物品准备: 通过AI语音识别物品准备情况，物品包含无菌手套、一次性动脉采血器、干燥试管、一次性垫巾、无菌棉球、碘伏、压脉带、胶布等。不仅考察所选物品是否正确，还需要考察无菌区物品的分类。

9.体位调整：可通过AI语音调整患者体位，患者自动跟随调整，包含仰卧位、半卧位等体位。

10.系统采用临床真实动脉采血器、智能手臂等器械，于真实器械上内置智能传感器，实现器械智能化，智能器械均采用无线方案，全程无线状态下完成动脉穿刺等操作。

11.铺巾：使用真实垫巾、垫枕铺垫于患者手臂下，戴无菌手套环节真实佩戴无菌手套，系统采用图像识别技术实时检测铺巾、垫垫枕、戴手套等情况。

12.标记：对患者动脉穿刺点进行标记，标记后软件智能给予当前标记点位置正确与否反馈。

13.消毒：使用碘伏棉球对穿刺点进行消毒，实时显示消毒轨迹，软件智能检测消毒过程，给予消毒方向及消毒面积等方面的实时反馈。

14.穿刺：使用智能临床真实采血器进行穿刺，模拟真实动脉穿刺手感，系统实时检测穿刺按压位置及握持采血器手势。穿刺过程系统实时检测穿刺角度、穿刺走向、穿刺深度等信号。系统提供局部剖面图效果，穿刺路径与剖面图信号同步，可于剖面图中实时看到穿刺深度、穿刺方向及针尖所在的解剖层级位置。

15.模拟手臂包含真实动脉结构及血压，穿刺到动脉后可于动脉采血器内真实看到血液涌动式收集过程。

17.采血完成后，使用真实纱布按压注射点拔出穿刺针，模拟手臂自动闭合穿刺点，无血液渗漏。

18.将采集血液的注射器针头插入橡皮塞中密封，使用正确的手法将血液与肝素混合。

19.术后包含手术物品分类整理、术后嘱咐等功能，重点考察学生的无菌观念和人文关怀能力。术后嘱咐环节可直接与患者进行AI对话沟通，患者根据学生提问内容给予智能反馈，学生提问内容不局限于系统限定语句，可随意与患者进行对话沟通，患者依托大模型算法进行有效回答。

五、智能模拟手臂

1.智能模拟手臂一比一还原真人比例，包含从上臂三角肌到手指的整个完整手臂结构；模拟手臂原料必须为无毒、无害环保材料，符合REACH法规化学品残留合格标准。

2.模拟手臂包含真实血管，可直接于手臂上触诊到血管走行，穿刺到血管后可于注射器或头皮针上真实看到回血效果。

3.模拟手臂具有智能检测穿刺部位、穿刺深度等功能，穿刺过程实时同步，提供接近真实的操作手感。

六、器械装备

1.系统配置智能器械包、血液回输设备和模拟输液架等器械，智能器械包包含静脉输液器械包、静脉采血器械包和动脉穿刺器械包。

2.静脉输液器械包包含：临床真实穿刺头皮针，使用临床真实无改造头皮针，智能检测穿刺角度、穿刺走向及穿刺深度，正确进针到血管后可见真实回血效果；临床真实输液器，于临床真实输液器进行改造，包含罗伯特夹、流量调节器等结构，罗伯特夹、流量调节器操作实时同步于虚拟仿真软件。

3.静脉采血器械包包含：临床真实头皮针，使用临床真实无改造头皮针，智能检测穿刺角度、穿刺走向及穿刺深度，正确进针到血管后可见真实回血效果；临床真实采血管，使用临床真实无改造采血管，采血管连接头皮针进行血液收集时，软件实时同步血液收集进度。

4.动脉采血器械包包含：临床真实动脉采血器，将临床真实动脉采血器进行改造，智能检测采血角度、采血走向和穿刺深度，正确穿刺到血管后可见真实血液涌动式进入采血器。

5.血液回输设备：将收集到血液的采血管直接连接到血液回输设备上，设备自动将血液重新回收到模拟人体内，方便器械及模拟人的反复利用，降低耗材。

6.智能器械盘：采用无线充电技术，可对智能注射器、智能头皮针、智能输液器、智能采血器等设备进行无线充电。

7.智能器械均采用无线方案，操作全程可无线状态下完成穿刺、注射等操作。

七、智能移动台车

1.为智能化AI虚实结合实训提供人性化的操作环境，升降式平台设计满足不同操作高度的要求，中控显示和操作平台分体式设计灵活组合满足不同空间环境的需求。

2.触控屏幕不低于43寸，分辨率3840*2160，支持10点触控。

3.支持WiFi 蓝牙口，USB3.0、支持HDMI视频信号输出，内置音响不小于10W。

4.工作电流：≤10A，工作电源：220Vac，工作温度：-5℃~50℃。

5.运算处理器：不低于六核十二线程，CPU主频不低于2.4GHz。显示处理器：显存不低于6g。硬盘不低于1T。

6.操作台车和中控显示台车分体设计，自由组合，中控显示台车长585mm，宽230mm，高1585mm（尺寸不含底座）。操作台车平台面积不小于1200mm*600mm，主体采用钣金烤漆工艺，使用医疗亮白光漆。内部采用钢管框架式结构。

7.操作台车结构采用落地式分体可移动设计，主机显示器箱式主体采用扁平式底座和全包围式支架，除电源线外无其他线束裸露在外，优化的散热风道，符合热力学空气运动原理。通过遥控器进行升降，遥控器不少于三个功能键。

8.设备的外壳及防护罩应具有足够的机械强度，能够承受在正常使用条件下可能遇到的机械冲击和振动。

9.设备在正常使用时和25℃环境温度的正常状态下运行时，设备可接触外部表面应当不得超过45℃，内部电子元件不得超过75℃，设备周围环境不得超过35℃。

10.外壳防护等级应不低于IP54，防止灰尘进入并防止喷溅。

11.设备应当在供电源中断后又恢复时，除预定功能中断外，不会发生安全方面的危险。

12.设备应当在单一故障状态下不会直接引起安全方面的危险。
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	胸腔闭式引流虚实结合教学系统
	胸腔闭式引流法虚实结合训练系统将真实模型身上的胸腔闭式引流操作与虚拟仿真软件进行实时互动，使用临床真实器械进行操作，智能器械采用无线传感方案进行虚实联动。

1.系统包含训练模式与考核模式，训练模式包含全程操作引导和智能纠错，考核模式全程无提示，训练与考核结束后均给予全面的操作评价，包含各步骤得分详情、错误率对比和正确操作建议等内容。

2.系统将胸腔闭式引流操作分解成诊断、操作前准备、体位、铺巾、用物配置、装置水封瓶、断开水封瓶、连接水封瓶、操作后处理等实训步骤。

3.系统内置多种病例模拟，不同病例对应不同的引流液颜色，包含红色和黄色两种引流液颜色。

4.诊断步骤包含各个病例的详细信息，要求根据病例的详细信息确认操作过程中的操作要点。

5.准备环节包含环境准备、患者准备、操作者准备和物品准备，考察学生对基础知识的掌握情况。

6.系统内置ai大模型，患者准备环节可与患者直接进行语音对话，患者根据学生提问内容给予智能反馈，学生提问内容不局限于系统限定语句，可随意与患者进行对话沟通，患者依托大模型算法进行有效回答。7.物品准备不仅进行所选物品是否正确的考察，还包含所选物品摆放区域是否正确的考察。

8.系统使用临床真实器械进行虚实结合操作模拟，包含真实引流瓶、真实引流管等器械，引流瓶与引流管内置智能传感器，实现器械智能化，智能器械均采用无线方案，全程无线状态下完成胸腔闭式引流操作。

9.体位步骤可进行掀开患者被子、上抬上肢等操作，将患者调整至引流的正确的体位。

10.铺巾完成后，使用临床真实止血钳夹闭引流管，软件实时同步引流管夹闭情况。

11.用物配置阶段将真实液体倒入水封瓶内，水封瓶内自动检测当前液体注入量，软件实时同步水封瓶液面高度，智能检测水封瓶高度是否正确。

12.连接水封瓶过程将旧水封瓶取下，更换上新的水封瓶，连接完成后于水封瓶中可见真实引流液，智能进行不同病例引流液颜色变换，软件实时同步取下水封瓶、夹闭引流管、更换水封瓶过程。

13.术后包含撤去治疗巾、整理床单位和术后嘱咐等功能，撤去治疗巾及整理床单位过程使患者恢复最初舒适体位，术后物品分类回收考察学生对术后物品分类回收的无菌观念。

14.术后嘱咐环节可直接与患者进行对话沟通，患者根据学生提问内容给予智能反馈，学生提问内容不局限于系统限定语句，可随意与患者进行对话沟通，患者依托大模型算法进行有效回答。

15.操作完成后，系统从训练和考核两个角度对学生的操作全程进行评价，主要包括各步骤得分详情、各步骤错误率对比和各步骤正确操作建议等内容；
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	VR护理虚拟仿真科普教育系统
	沉浸式体验系统，在虚拟的环境中进行护理VR虚拟实训教学。具有可移动、操作方便、大空间沉浸式体验等特点。

1.分辨率双眼：4320×2160 单眼：2160×2160 

2.CPU：高通骁龙XR2

3.视场角：105度 

4.刷新率：72Hz（最高支持90Hz） 

5.支持头部6Dof空间定位；

一、VR手术室

系统将全髋关节置换手术全流程在VR场景中还原出来，学生可在虚拟场景中根据操作提示完成全髋关节置换的全部手术操作过程训练。

1、软件功能： 

1)可抓取、操作髋关节置换术手术器械，根据真实手术器械模拟转动、牵拉、电钻等器械使用方式；

2)软件包含全程操作引导和智能纠错，学生可在脱离教师教学的情况下完成髋关节置换术全流程模拟；

3)软件包含器械使用视频指引，可跟随视频完成各种类型器械的使用模拟；

4)手术模拟结束后，系统针对手术成功与否、手术细节、各器械使用方法等方面对手术模拟过程进行全面、客观的操作点评。

2、软件内容：

1)髋关节置换术VR系统在VR场景中将髋关节置换术全流程进行模拟，包含皮肤及皮下组织切开、牵拉肌肉、切开关节囊、分开关节囊、截断股骨颈、取出股骨头、磨锉髋臼、假体试模、安装髋臼假体、安装内衬、测试活动度、髓腔开口、磨锉股骨、安装试模头、安装髋臼内衬、安装股骨头和测试关节稳定度等实训步骤；

2)模拟皮肤及皮下组织切开，切开过程中可看到真实的皮肤动态流血效果，可真实看到切开区域的皮肤、脂肪、肌肉等皮下组织；

3)模拟牵拉机头步骤牵拉过程中可看到肌肉被牵拉效果；

4)模拟电钻体与摆锯安装过程，摆锯安装完成后可于正确位置进行截断股骨颈操作，截断股骨颈过程中模拟真实电钻震动效果；

5)磨锉髋臼过程中可感受到磨锉震动真实感；髋臼磨锉过程需要按照髋臼锉从小到到的顺序进行磨锉，系统智能检测髋臼磨锉操作是否正确；

6)开口器进行髓腔开口，髓腔开口后，可进行股骨磨锉操作；

7)股骨磨锉过程需要按照股骨锉从小到大的顺序进行磨锉，系统智能检测股骨磨锉操作是否正确；

8)磨锉股骨过程需要使用锤子将髓腔锉敲击进股骨中进行股骨磨锉，敲击瞬间，握持髓腔锉的手会出现短暂震动效果，模拟真实敲击手感；

9)生成报告，报告包含每个步骤的得分情况。
	1
	套
	工业

	25
	实训室改造
	一．新建轻钢龙骨隔墙约90㎡

1.轻钢龙骨制作安装，内填隔音岩棉板；

2.9.5mm厚双面石膏板制作安装

二．地面PVC地胶约500㎡

1.清理基层

2.局部1：3水泥砂浆找平层。

3.水泥基自流平一道，界面剂两道

4.2mm厚防滑同质透心PVC地胶，专用胶粘剂粘接

三．顶面改造约630㎡

1.石膏板边吊，刷乳胶漆

2.局部方通吊顶

四．铝合金踢脚线约200㎡

成品定制铝合金踢脚线安装
五．定制门9樘

1.成品门定制及安装

2.门口套安装

六．乳胶漆墙面约500㎡

1.满刮三遍成品腻子

2.刷三遍乳胶漆饰面

七．强弱电约500㎡

1.实训室设备强电电源插座（不含电井上口电缆）
2.弱电为基础网络面板
	1
	项
	/


四、供货要求

1.交货期：签订合同后90日历天内完成供货、安装及调试。
2.交货方式：现场验收。
3.交货地点：采购人指定。
五、安装调试要求

1.货物到达现场后，在采购人人员在场情况下共同清点货物数量、检查外观，作出记录，双方签字确认。 

2.提供产品的技术参数与投标文件中一致，性能指标达到规定的标准，在安装调试并试运行符合要求后，采购人组织验收，安装所需的必要仪器和专用工具由中标人自备，中标人交货时现场安装测试。

六、人员配备要求
本项目为多房间实训室改造、多品类硬件集成、多套 AI 及 VR 教学软件互联互通的信息化集成项目，涉及弱电布线、音视频融合、空间定位、多平台系统对接、国产化信创兼容适配等复杂集成工作，实施环节多、跨专业协同难度大。需配置项目团队成员不低于3名，包括项目负责人1名，项目组成员不低于2名。成交供应商一经成交，项目负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换。
1、项目负责人：在整个项目实施全过程中，项目负责人需与采购人单位高层管理人员做好对接工作，熟悉相关法规、行业标准，具备项目管理所需技能，熟悉急危症虚拟仿真实训基地建设架构、国产化信创兼容适配等复杂集成工作，负责对整个项目的实施进度、安装调试、功能的配置与调整、调试系统性能、系统测试及验收培训进行管理并协助采购人完成验收。
2、项目团队成员：具有虚拟仿真实训基地系统各模块安装维护经验。配备项目质量保证人员，在项目组织中明确各岗位的职责，确保项目顺利实施，参与此项目的各类技术人员须具有高度的服务意识和高度的责任感。
七、履约验收要求
1.中标供应商应依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装至正常使用的最佳状态。货物安装期间及离场前，须保护好场地及各类设置，做好场地的卫生保洁工作，如造成损坏，须恢复原样或进行赔偿。 
2.中标供应商在供货及安装过程中，必须服从采购人的计划安排和整体协调。 
3.中标供应商应设项目负责人，负责安装协调管理工作。中标供应商派出的服务于本项目的项目负责人及主要技术团队人员应具备相应的资质及相关专业知识及技术水平，熟悉本合同所述相关货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并达到本合同的要求。 
4.货物在安装验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 
5.中标供应商负责本项目所有货物的安装以及所有必须的工具及备件等。 
6.投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等，采购文件、中标供应商的投标文件、合同加货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。 
7.采购单位依照国家相关验收规范、招标文件及投标文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随 箱介质等）进行验收。 
8.如货物验收时发现货物的质量指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被视为不合格，采购人有权拒收或要求赔偿。 
9.验收由采购人验收小组、中标供应商及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门（市场监督部门）鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。 
10.最终验收在所有货物安装调试完毕后进行。在此期间中标供应商须派人员参加，若中标供应商所供货物出现问题，则中标供应商应及时维修并做好记录，该记录将作为安装调试的原始资料和验收结论。 
11.验收交付前的保管安全责任由中标人承担，且验收过程所发生的一切费用由中标供应商承担。
八、培训要求
项目验收前，供应商提供不少于5次免费现场师资培训，内容涵盖设备日常操作、基础故障排查等，确保授课教师、实训管理员可独立完成全部操作与日常运维。

1.培训对象：院系各级领导、老师、系统管理人员。
2.培训内容及目的：保证相关人员了解、掌握本系统所涉及的各种技术，更有效和更全面地应用、管理系统。对于一般工作人员，应能灵活操作、使用本系统，对于系统管理人员和技术人员，要能够达到独立操作、分析、判断解决系统一般性问题。 
3.培训方式：培训方式采用集中培训、现场培训相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式。
4、培训规模：运行维护期内不少于4次。
九、售后服务要求
质保期：所有硬件设备提供3年免费上门质保，配套教学软件提供终身免费版本升级。质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

十、商品包装及快递包装要求
商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
十一、投标报价要求
1.报价币种为人民币。 
2.投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、垃圾清运费、产品使用培训费、材料费、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。
十二、付款方式与履约保证金
1、付款方式：供货及安装完成后付合同价款的80%；经验收合格后支付至合同价的100%；

2、履约保证金:

履约担保的形式：履约保函（必须为供应商基本户出具）。

金额：签约合同价的 10 %；

期限：供应商应在中标公告发出次日起15日内向采购人提交中标价10%的履约保函，采购人应在验收合格后退还。
十三、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
（1）价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
（2）商务技术分（70分）
	评审因素
	评审标准

	技术参数响应

（25分）
	产品技术参数基准分25分，标有▲的参数每有一项负偏离扣1分，其他参数每有一项负偏离扣0.5分，负偏离超过10项及以上的，本项不得分。

未按照招标文件要求提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不一致的视同负偏离，按项扣分（以投标文件中提供的响应证明材料作为评审依据。建议投标人对相应内容在证明材料中进行逐一标注，以方便评委会评审）。

	所投产品生产厂家产品综合保障体系、综合实力评价

（6分）
	1.投标人具有质量管理体系认证证书的得2分。
2.投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分。
3.投标人具有环境管理体系认证证书的得2分。
（上述1-3项响应文件中须同时提供：（1）有效证书扫描件；（2）中国国家认证认可监督管理委员会的认证信息查询系统(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会查询系统(https://www.cnas.org.cn)的网站查询截图，并加盖投标人公章，截图中公示状态须为“有效”。上述证明材料未提供、缺项、证书中信息与网页截图不一致的均不得分）标人公章，未按要求提供不得分。

	项目组成员（12分）
	拟派项目负责人具有智能化系统集成项目经理（高级）证书的得3分；具有系统集成项目管理工程师（中级）证书的得1分；本项最高得3分。（同时具有不重复得分）。
2.拟派项目负责人具有高级工程师证书的得3分，具有中级工程师证书的得1分。本项最高得3分（同时具有不重复得分）

3.拟派项目负责人具有信创集成项目管理师（高级）的得3分，具有信创集成项目管理师（中级）证书的得1分。本项最高得3分（同时具有不重复得分）

4.拟派项目团队成员（不包含项目负责人）中具有信息化类中级及以上工程师证书（包含计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书或相关技能证书）的，每个得1.5分，本项最高得3分。
（上述1-4项响应文件中提供有效相关证书原件扫描件或复印件加盖供应商公章扫描上传至响应文件中；同时提供2026年1月至今任意1个月由投标供应商为其缴纳的社保证明材料扫描件或复印件加盖供应商公章扫描上传至响应文件中，否则不得分）

	业绩
（12分）
	自 2022年1月1日至今，投标人具有类似医学教学模型项目业绩的，每有一个得3分，最高得12分。

注：

1、此处业绩系指投标人业绩。 

2、响应文件中提供合同原价扫描件或合同复印件加盖供应商公章上传至响应文件中，提供的证明材料必须能清晰地表明类似业绩的投标人名称、采购内容、时间等需要明示的内容。若提供的合同不能明示，则需提供加盖采购单位公章的书面证明文件上传至响应文件中，否则不予认可。

	供货保证措施及运输；安装、调试方案

（7分）


	供应商提供针对本项目的供货方案，包括供货流程及时间安排 、产品的出库及包装措施、产品的运输方案及应急措施、产品的运输风险预防措施及运输过程中出现损坏的处理方案、产品到达指定地点后交接、签收验货；安装调试方案，方案包括安装调试人员配备、安装调试质量保证措施、安装调试进度计划方案。

1、方案科学、合理、规范和可操作性强，措施非常合理可行的得7分；

2、方案较科学、较合理、较规范和可操作性较强，措施合理可行的得5分；

3、方案基本可行、措施基本合理可行的得3分；

4、方案内容不明确、混乱，无针对性不得分；

未见阐述不得分。

	售后服务方案

（8分）
	根据供应商售后服务以及质保期服务内容及质保期满后服务方案进行评审；

售后服务人员配备完善、技术力量强、售后服务方案完善、服务响应快，提供不少于2年的免费运维期，购买的硬件免费质保期不少于3年的得8分；

售后服务人员配备基本完善，技术力量较强、售后服务方案基本完善、服务响应速度基本符合要求，提供不少于2年的免费运维期，购买的硬件免费质保期不少于3年的得5分；

售后服务人员配备及售后服务方案有所欠缺，提供不少于2年的免费运维期，购买的硬件免费质保期不少于3年的得3分。

未提供不得分。


第六章  投标文件格式
投  标  文  件
项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺
供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。（须附证明材料）
主要专业技术能力有：。（须附证明材料）
投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）
七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）
八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）
九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：           
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式           
委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式         
日期：    年     月     日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

	
	


委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

	
	


填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。
法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	
	


投标人名称（加盖公章）：            
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：            
法定代表人（单位负责人）联系方式            
日期：    年     月     日
注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。
十、投标函
投标函
致：根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日   期：
填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。
4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。
十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日   期：
填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。
十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）
供应商1全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日
供应商2全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日
……
备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。
十四、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。
（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）
十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十九、开标一览表
项目编号：      分包号：
货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	元

	总价（大写）
	


投标人公章：             （电子签章）
（备注：总报价无核心产品时选用，确定后该备注删除。）
十九、开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	元

	核心产品
	


    年     月     日
（备注：总报价有核心产品时选用，确定后该备注删除。）
十九、开标一览表
项目名称： 
招标编号： 
	投标人名称
	优惠率（%）
	备注

	
	
	


投标人公章：             （电子签章）
（备注：优惠率报价时选用，确定后该备注删除。）
（总备注：经办人应当根据项目实际情况确定选用一种“开标一览表”样式，确定后自行删除其他不需要的样式。确定后该总备注删除。）
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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