江苏省连云港中医药高等职业技术学校
安防设施采购项目网上询价文件
一、项目名称
江苏省连云港中医药高等职业技术学校防冲撞石球及减速带采购项目
二、项目控制价：
   本项目控制价为26500元，报价高于控制价的为无效标。
三、采购内容及规格
	序号
	品名
	规格
	数量
	备注

	1
	防撞石球
	直径50cm
	30个
	装卸、含运输
就位摆放

	2
	
防撞石球
	直径40cm
	20个
	装卸、含运输
就位摆放

	
3
	
橡胶减速带
	宽度约45cm，高度约3cm，黄黑相间带反光 30m
	
25米
	含膨胀螺栓、切割、固定安装、现场清理


技术要求：
防撞石球：花岗岩材质，石材坚固耐用，表面打磨平整，无明显裂纹、缺角、色差，不易碎裂，适合户外长期使用，满足校园防冲撞安全使用要求。
减速带：高强度橡胶，抗压耐磨、耐日晒雨淋，黄黑反光标识清晰；配套专用膨胀螺栓固定，安装牢固，符合校园道路减速使用要求。
四、资金来源
学生工作科安全保卫经费。
五、供应商资格要求
1. 具有独立法人资格，持有有效的营业执照，具备相应供货及现场施工安装能力；
2. 具有良好的商业信誉和履行合同的能力；
3. 本项目不接受联合体报价。
六、报价要求
1.  报价为闭口全包总价，包含材料费、加工费、运输费、装卸费、现场就位/安装费、辅材、垃圾清理、税费等全部费用，采购人不再另行支付任何费用；
2. 报价文件须加盖单位公章，内容应包含：报价单、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（或授权委托书）；
3. 供货及安装工期：合同签订后15日历天内全部送货、摆放、安装到位；
4. 质量及质保要求：产品符合安全防护相关标准，满足“护校安园”建设使用需求；整体项目质保期不少于1年，质保期内出现非人为破损、松动、脱落等问题，由成交供应商免费维修或更换。
 
七、报价文件提交
1. 报价截止时间：2026年11月5日 15时30分；
2. 提交方式：现场提交 
3. 提交地点：江苏省连云港中医药高等职业技术学校远志楼103房间
[bookmark: _GoBack]4. 逾期送达或未按要求密封、盖章的报价文件不予受理。
八、评审及成交原则
询价小组对各有效报价文件进行综合评审，在完全满足采购需求、质量和服务同等的前提下，择优确定成交供应商。
九、其他事项
1. 供应商可自行到项目现场踏勘，充分了解场地条件与施工环境，报价自行考虑全部实施风险；
2. 成交供应商在运输、摆放、安装施工期间，须落实校园安全防护措施，服从学校管理，不得损坏路面、绿化及其他公共设施，如有损坏由成交供应商负责修复赔偿；
3. 全部货物就位、安装完工后，由学校组织验收，验收合格后按学校财务规定办理付款手续。
 
十、联系方式 
采购人：江苏省连云港中医药高等职业技术学校
联系人：滕佳 联系电话：17849000309
地址：江苏省连云港中医药高等职业技术学校
 
附件：报价单（供应商填写）
 
防撞石球及减速带采购报价单
 
项目名称：江苏省连云港中医药高等职业技术学校防冲撞石球及减速带采购项目
 
	序号
	品名
	规格
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	防撞石球
	直径50cm
	30个
	
	
	含运输、就位摆放

	2
	防撞石球
	直径40cm
	20个
	
	
	含运输、就位摆放

	3
	橡胶减速带
	宽45cm、高约3cm黄黑反光 
	25米
	
	
	含辅材、安装、清理，全包


    
合计总价（人民币大写）：                              ￥                     
 质保期          年
报价承诺：本报价为闭口全包价，已包含材料、加工、运输、装卸、摆放、安装、辅材、现场清理、税费等一切费用；保证保质、保量、按期完成，质保期满足本询价文件要求。
 
报价日期：____年____月____日
 
  报价单位（盖章）：                                     
联系人：__________                联系电话：_________        _           
